# VIIVAN PAKSUUDEN SÄÄTÄMINEN(VIIVAN PAKSUUS)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto lisää koko viivan paksuutta, kun tulostusviivat eivät ole selkeitä CAD:ssä tai muissa erikoissovelluksissa.
Jos data sisältää erilevyisiä viivoja, voit tulostaa kaikki viivat tarvittaessa minimilevyisinä.

- Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.
- Käytettävissä oleva tulostinajuri on PCL6-tulostinajuri.

## Toiminta

Windows
Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.
Valitse [Viivan leveyden asetukset] -pudotusvalikosta numero.

- Viivan leveysyksikön säätö voidaan asettaa asetukseksi "Kiinteä leveys" tai "Suhde".
  Napsauta [Yhteensopivuus]-painiketta ja valitse yksiköt "Viivan leveysyksikkö" -valikosta.
- Kaiken rividatan tulostamiseksi minimilevyisinä napsauta [Yhteensopivuus]-painiketta ja napsauta [Tulosta käyttämällä minimiä viivanpaksuutta] -valintaruutua.

Takaisin ylös