# LASERYKSIKÖN PUHDISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Kun laitteen sisällä oleva laseryksikkö likaantuu, tulostetussa kuvassa voi näkyä viivakuvioita (värillisiä raitoja). Puhdista laseryksikkö, jos viivakuvioita (värillisiä raitoja) esiintyy.
Likaisen laseryksikön aiheuttamien valkoisten raitojen (värillisten raitojen) tunnistus

- Värilliset raidat tulevat aina samaan kohtaan. (Raidat eivät ole koskaan mustia.)
- Värilliset raidat kulkevat paperin syöttösuuntaan.
- Värilliset raidat näkyvät paitsi kopiokoneen tuottamissa tulosteissa myös tietokoneesta tulostetuissa tulosteissa. (Samat viivat näkyvät sekä kopioissa että tulosteissa.)

## Toiminta

Avaa etukansi.
Poista laseryksikön puhdistustyökalu.
Puhdistustyökalu on kiinnitetty etukanteen.
(1) Irrota puhdistustyökalu koukusta vetämällä sitä oikealta.
(2) Vie se koukun yli ja aseta taakse.
(3) Kierrä puhdistustyökalu nupin ympäri ja irrota se vasemmasta koukusta.
Varmista, että puhdistustyökalun päässä oleva puhdistin ei ole likainen.
Jos puhdistin on likainen, poista se puhdistustyökalusta ja vaihda puhtaaseen. Vaiheet 4 - 6 kuvaavat puhdistimen vaihtamisen toimenpiteitä. Jos puhdistin ei ole likainen, siirry vaiheeseen 7.
Avaa sisäkansi ja ota uusi puhdistin esille.
Vaihtopuhdistimia säilytetään sisäkannessa.
Tartu puhdistimen päähän ja vedä se irti kannesta.
Irrota likainen puhdistin puhdistintyökalun päästä.
Pidä tiukasti kiinni työkalun kohdasta, johon puhdistin on kiinnitetty, paina toisella kädellä puhdistimen paikallaan pitävää koukkua ja irrota puhdistin.
Aseta poistettu puhdistin takaisin sisäkanteen. Sulje sisäkansi asetettuasi puhdistimen takaisin paikalleen.
Kiinnitä uusi puhdistin puhdistustyökaluun.
Kohdista puhdistimen koukku puhdistustyökalun kiinnitysreikään. Pidä tiukasti puhdistimesta kiinni ja työnnä puhdistustyökalu paikalleen.
Suuntaa puhdistin alaspäin ja työnnä työkalu hitaasti puhdistettavaan aukkoon.
Puhdistin on suunnattava alaspäin. Merkit, kuten (A), ilmaisevat alueita, jotka tulee puhdistaa.
Työnnä puhdistustyökalu kokonaan aukkoon ja vedä takaisin ulos.
Vedä puhdistustyökalua ulospäin, kunnes tunnet työkalun pään irtoavan laseryksikön puhdistuspinnasta.
Toista vaihe 8 kaksi tai kolme kertaa ja poista sitten puhdistustyökalu.
Puhdista laseryksikön kaikki neljä aukkoa toistamalla vaiheet 7 - 9.
Laseryksikössä on yhteensä neljä puhdistettavaa aukkoa.
Puhdista kaikki aukot.
Aseta puhdistustyökalu takaisin.
(1) Kiinnitä puhdistustyökalu nuppiin ja kierrä sen ympäri ja aseta sitten reuna (puhdistimen puoli) vasempaan koukkuun.
(2) Aseta puhdistustyökalun oikea puoli koukun yli ja aseta se koukun lähelle.
(3) Käännä puhdistustyökalu koukkuun.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös