# REUNAVARJOJEN HÄIVYTTÄMINEN KOPIOINNISSA(HÄIVYTÄ)

## Yleiskatsaus

Häivytystoimintoa käytetään häivyttämään kopioiden reunoissa olevat varjot, joita esiintyy kopioitaessa paksuja alkuperäisiä asiakirjoja tai kirjoja.
Jos käytät kopiosuhteen asetusta yhdessä häivytysasetuksen kanssa, häivytysleveys muuttuu valitun suhteen mukaisesti. Toiminto häivyttää sen kuvan osan, johon varjoja yleensä syntyy, mutta se ei havaitse varjoja eikä poista niitä.
Kopioitaessa paksua kirjaa

Häivytystoimintoa ei käytetä | Häivytystoimintoa käytetään
--- | ---

Häivytystilat
Jos käytät kopiosuhteen asetusta yhdessä häivytysasetuksen kanssa, häivytysleveys muuttuu valitun suhteen mukaisesti.
Jos häivytysleveyden asetus on 20 mm (1") ja kuvaa pienennetään 50 %, häivytysleveys on 10 mm (1/2").
Häivytysleveyden oletusasetuksen muuttaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioasetuks.] → [Kopioasetus] → [Häivytyksen säätö].
Tehtaan oletusasetus on 10 mm (2/5"). Marginaalin siirron oletusarvo voidaan asettaa välille 0 mm - 20 mm (0" - 1"). Tehtaan oletusasetus on 10 mm (1/2"). Muutettu asetus on käytössä myös, kun asetustilassa valitaan [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Häivytyksen säätö].

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Häivytys]-näppäintä.
Kosketa häivytettävän reunan valintaruutua ja määritä häivytyssijainti.
Tarkasta, että kosketetun valintaruudun asetus on .
Jos [Määritä kehys] -näppäintä kosketaan, valintaruutujen [Ylös], [Alas], [Vasen] ja [Oikea] asetus on .
Jos [Määritä kehys + keskusta] -näppäintä kosketaan, kaikkien valintaruutujen asetus on .
Määritä kääntöpuolen häivytysreuna, kun häivytät etupuolen yhdestä kolmeen reunaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan skannauksessa.

- Jos valintaruudun [Taustapuolen käänteinen häivytyssijainti] asetuksena on , etupuolen häivytetyn reunan vastakkaisella puolella oleva reuna häivytetään.
- Jos valintaruudun [Taustapuolen käänteinen häivytyssijainti] asetuksena on , etupuolen reunan samalla puolella oleva reuna häivytetään.

Määritä häivytysleveys.

- Kosketa numeroarvonäyttöä, jossa näkyy marginaalin siirron alue etupuolella tai taustapuolella, ja syötä alue numeronäppäimillä.
- Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Häivytysasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Poista]-näppäintä.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös