# YLÄOSA

Tässä osassa kuvataan laitteen sisäisten osien nimet ja toiminnot.
×
Väriainekasetti
Tämä kasetti sisältää väriainetta.
Kun kasetin väriaine loppuu, vaihda uusi kasetti.
- VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN
×
Lämpöyksikkö
Lämpöyksikössä syntyy lämpöä, joka auttaa siirtämään kuvan paperille.
Lämpöyksikkö on kuuma. Varo polttamasta itseäsi, kun poistat tukoksia.
×
Siirtohihna
Väritulostuksessa valoa johtavien rumpujen neljä väriä yhdistetään siirtohihnalla.
Mustavalkoisessa tulostuksessa vain musta väri siirretään siirtohihnalle.
Älä kosketa tai vahingoita siirtohihnaa.
Se voi aiheuttaa häiriöitä kuviin.
×
Oikeanpuoleinen kansi
Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Paperin kääntöosan kansi
Yksikköä käytetään kaksipuolisessa tulostuksessa, kun paperi halutaan kääntää. Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Päävirtakytkin
Koneen virta kytketään tästä katkaisijasta.
Kun käytät faksi- tai Internet-faksi-toimintoa, pidä kytkin ""-asennossa.
- VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
×
Hukkavärisäiliö
Tulostuksen jälkeen jäljelle jäänyt ylimääräinen väriaine kerätään tähän säiliöön.
- HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN
Huoltoteknikko vie käytetyt hukkavärisäiliöt pois.
×
Hukkavärisäiliön vapautuspainike
Paina tätä painiketta, kun haluat vapauttaa hukkavärisäiliön lukon ja vaihtaa säiliön tai puhdistaa laseryksikön.
- LASERYKSIKÖN PUHDISTAMINEN
- HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN
×
Kahva
Vedä kahva esiin ja tartu siihen, kun siirrät laitetta.
×
Vakio/1x500/2x500/2000 arkin paperilaatikon oikeanpuoleinen kansi
Tason 3 ja 4 paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Paperitason oikeanpuoleinen kansi
Tason 1 tai 2 paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Oikeanpuoleisen kannen vapautusvipu
Avaa oikeanpuoleinen kansi vetämällä tästä vivusta ja pitämällä siitä kiinni syöttövirheen poistamiseksi.
×
Ohisyöttötaso
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti. Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
- PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.
Takaisin ylös