# LEIMAKASETIN VAIHTAMINEN

## Yleiskatsaus

Jos automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen on asennettu leimayksikkö (AR-SU1) ja leima on muuttunut haaleaksi, vaihda leimakasetti (AR-SV1).
Tarvikkeet
Leimakasetti (2 kpl pakkauksessa) AR-SV1

## Toiminta

### Kun käytössä on MX-4140N/MX-5140N

Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite.
Avaa automaattisen syöttölaitteen pidikkeet, jotka pitelevät alkuperäisen painoarkkia.
Avaa pidikkeet (kaksi) vasemmalla ja oikealla puolella.
Tartu leimayksikön liuskaan ja vedä yksikkö ulos.
Poista leimakasetti (A).
Aseta uusi leimakasetti paikalleen.
Työnnä leimayksikkö takaisin sisään.
Työnnä leimayksikköä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta alkuperäisen painearkki takaisin.
Työnnä pidikkeitä, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
Sulje automaattinen asiakirjan syöttölaite.

### Kun käytössä on MX-4141N/MX-5141N

Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite.
Avaa automaattisen syöttölaitteen asiakirjan arkin taustalevy.
Irrota levy hitaasti. Aseta irrotettu levy kiinnityspuoli ylöspäin valotuslasille.
Tartu leimayksikön liuskaan ja vedä yksikkö ulos.
Poista leimakasetti (A).
Aseta uusi leimakasetti paikalleen.
Työnnä leimayksikkö takaisin sisään.
Työnnä leimayksikköä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje automaattinen asiakirjan syöttölaite ja kiinnitä asiakirjan arkin taustalevy.
Kun automaattinen syöttölaite on suljettu, valotuslasilla oleva asiakirjan arkin taustalevy kiinnittyy automaattiseen syöttölaitteeseen.
Varmista, että asiakirjan arkin taustalevy on kunnolla kiinni automaattisessa syöttölaitteessa ja sulje sitten automaattinen syöttölaite.
Jos asiakirjan arkin taustalevy ei kiinnity kunnolla, irrota arkki ja sulje uudelleen automaattinen syöttölaite, jotta arkki kiinnittyy kunnolla.
Takaisin ylös