# VIHKON JAKAMINEN SIVUIHIN JA SIVUJEN LÄHETTÄMINEN PERÄKKÄIN(KIRJAN JAKO)

## Yleiskatsaus

Satulanidotun vihon avoimet sivut jaetaan sivuittain todellisen sivunumeron mukaan ennen lähettämistä.
Kun käytät tätä toimintoa, sinun ei tarvitse lajitella tulostettuja alkuperäisiä sivuja.
Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön, kun alkuperäisen asiakirjan kokoasetus on [Autom.].
Valotustasoa ei voi käyttää tässä toiminnossa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Kirjan jako] -näppäintä.
Valitse alkuperäisen vihon nidontareuna.
Katso näytössä oleva esikatselukuva ja varmista, että nidontareuna on oikea. Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Kirjan jakoasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös