# SAAPUVAN (HDD-TALLENNUS) REITITYSASETUKSET

Määritä asetukset vastaanotettujen faksien tallentamiseen kiintolevylle

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tallenna automaattisesti vastaanotetut faksit kiintolevylle. | Aseta tallennetaanko vastaanotetut faksit kiintolevylle.
Aseta mitkä faksit tallennetaan. | Aseta mitkä vastaanotetut faksit tallennetaan. Valitse riveiltä 1 - 3 ja Internet-Faksi.
Määritä kansio | Määritä mihin kansioon vastaanotetut faksit tallennetaan. Syötä enintään 32 puolileveää/täysleveää merkkiä pitkä kansionimi.
Ota käyttöön / estä tallennuskansioon päiväyksen mukaan | Määritä asetukset, joilla luodaan päivämääräkansiot ja vastaanotetut faksit tallennetaan kansioihin päivämäärän mukaan.
Vastaanotetun faksin tulostusasetukset | Määritä vastaanotettujen faksien tulostusasetukset. Tallenna ja tulosta: Tallenna vastaanotetut faksit kiintolevylle sekä tulosta ne myös. Tulosta vain, kun ilmenee tallennusvirhe: Tulosta vastaanotettu faksi, kun tallennus epäonnistuu. Tallenna saapuvien reitityksen virhelaatikkoon, kun tallennus epäonnistuu: Kun tallennus epäonnistuu, tallenna faksi saapuvien reitityksen virhelaatikkoon.
Tiedostomuoto | Valitse saapuvien reitityksen tiedostomuoto.
Esiasetetut merkit | Aseta tiedostonimeen lisätyt merkit, kun tiedosto tallennetaan. Kun "Merkki 1" ja "Merkki 2" ovat asetettu kohdassa "Tiedostojen nimeäminen nro 1 - nro 7", asetetut merkit lisätään tiedostonimeen. Syötä enintään 64 puolileveää/täysleveää merkkiä.
Tiedostojen nimeäminen nro 1 - nro 7 | Aseta tiedoston nimen sisältämät tiedot tiedostoa tallennettaessa.
Vastaanoton ilmoitusasetukset | Aseta lähetetäänkö ilmoitus sähköpostitse vastaanotetusta faksista.
Ilmoitusosoite | Näyttää osoitteen, johon ilmoitus lähetetään.
Suora syöttö | Syötä ilmoitusosoite. Syötä osoitteen pituudeksi enintään 1500 puolileveää merkkiä.
Yleinen osoitekirjahaku | Valitse osoite yleisestä osoitekirjasta.
Lisää luetteloon | Suoraan syötetty tai yleisestä osoitekirjahausta löydetty osoite tallennetaan ilmoitusosoitteisiin.

Takaisin ylös