# OSA KUVASTA EI NÄY

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Täsmääkö työtä varten määritetty paperikoko tasoon asetetun paperin koon kanssa? | Varmista, että paperikoon asetus täsmää tasoon asetetun paperin koon kanssa. Windows: asetus valitaan tulostinajurin [Paperin Val.] -välilehdellä. Jos [Sovita paperikokoon] on valittu, tarkista laitteeseen asetettu paperi ja paperikoon asetus. Macintosh: asetus valitaan [Arkin määrittely] -valikosta.
Onko tulostuksen suunnan asetus (pysty tai vaaka) asetettu oikein? | Aseta tulostuksen orientointi kuvaa vastaavaksi. Windows: asetus valitaan tulostinajurin [Pää]-välilehdellä. Macintosh: asetus valitaan [Arkin määrittely] -valikosta.
Onko marginaalit asetettu oikein sovelluksen asetteluasetuksissa? | Valitse sopiva paperikoko ja sopivat marginaalit sovelluksen asetteluasetuksissa. Jos kuvan reuna ulottuu tulostettavissa olevan alueen ulkopuolelle, reunaa ei tulosteta.

Takaisin ylös