# TARKKUUDEN MUUTTAMINEN

## Yleiskatsaus

Määritä tarkkuusasetus.
Tarkkuuden valitseminen
Kun normaaleille tekstiä sisältäville alkuperäisille käytetään tarkkuusasetusta 200 x 200 dpi (Internet-faksitilassa 200 x 100 dpi), saavutetaan kuva, jonka tekstiä voi lukea.
Kun kyse on valokuvista tai kuvituksesta, korkealla tarkkuusasetuksella (600 x 600 dpi jne.) saadaan terävä kuva.
Korkean tarkkuusasetuksen käyttäminen suurentaa tiedostokokoa, ja jos tiedosto on liian suuri, sitä ei voi lähettää. Siinä tapauksessa tiedoston kokoa on pienennettävä joko vähentämällä skannattujen sivujen määrää tai muuttamalla mittoja.

- TIEDOSTOMUODON MUUTTAMINEN SKANNAUS- TAI TIEDONSYÖTTÖTILASSA
- TIEDOSTOMUODON MUUTTAMINEN INTERNET-FAKSITILASSA
- KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

Jos käytössä on automaattinen syöttölaite, tarkkuusasetusta ei voi muuttaa skannauksen aloittamisen jälkeen. (Jos Muut-kohdasta on kuitenkin valittu "Työn kokoaminen", tarkkuus on vaihdettava aina, kun uusi alkuperäiserä lisätään.)

- Kun skannaat useita alkuperäisiä valotuslasilla, voit muuttaa tarkkuusasetusta aina, kun vaihdat sivua.
- Jos Internet-faksitilassa on valittu tiedostomuodoksi [TIFF-S], asetukseksi voidaan valita vain [200x100dpi] tai [200x200dpi].

## Toiminta

Kosketa [Tarkkuus]-näppäintä.
Kosketa halutun tarkkuuden näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Jos eri tiloilla on eri osoitteet, vaihda tilaa -näppäimellä ja aseta kunkin tilan tarkkuus.
FTP/työpöytä ja verkkokansio ovat kuitenkin aina samassa tilassa.
Kun sähköposti, FTP/työpöytä tai verkkokansio on valittu:
Kun Internet-faksi on valittu:
Aseta puolisävy valitsemalla Internet-faksitilassa [Puolisävy]-valintaruudun asetukseksi . (Tätä toimintoa ei voi valita, jos [200x100dpi] on valittu.)
Tämä toiminto lähettää tavallista laadukkaamman kuvan skannattaessa valokuva, värikuvitus tai jokin muu alkuperäinen kuva, jossa on useita harmaasävyosia.
Takaisin ylös