# ULKOISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoisten osien nimet ja toiminnot.
×
Automaattinen syöttölaite
Laite syöttää ja skannaa automaattisesti useita alkuperäisiä asiakirjoja. Malleissa MX-4141N/MX-5141N voi yhdellä kertaa skannata 2-puoleisen alkuperäiskappaleen molemmat sivut.
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Etukansi
Avattuasi tämän kannen voit käyttää laitteen virtakytkintä tai vaihtaa väriainekasetin.
- VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
- VÄRIAINEKASETTIEN VAIHTO
×
Ulostulotaso (keskitaso)
Paperi tulostetaan tälle tasolle.
×
Käyttöpaneeli
Tässä paneelissa on [Virta]-painike, [Virransäästö]-painike/merkkivalo, [Kotinäyttö]-painike, päävirtakatkaisin, faksin vastaanoton merkkivalo ja kosketuspaneeli.
Näitä toimintoja ohjataan kosketusnäytöllä.
- KÄYTTÖPANEELI
×
Oikeanpuoleinen taso*
Paperi tulostetaan tälle tasolle, jos niin on määritetty.
Kun laite asetetaan tulostamaan faksilla tai Internet-faksilla vastaanotettuja alkuperäisiä tälle tasolle, ne voidaan pitää erillään kopioiduista tulosteista.
×
Viimeistelijä*
Paperin nitomiseen.
Myös rei'itysyksikkö, joka rei'ittää tulosteet, voidaan asentaa.
- VIIMEISTELIJÄ
×
Satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja)*
Tämä laite nitoo ja taittaa paperit. Myös rei'itysyksikkö, joka rei'ittää tulosteet, voidaan asentaa.
- SATULANIDONTAVIIMEISTELIJÄ (SUURI PINOAJA)
×
Paperin siirtoyksikkö*
Laite lähettää tulostetun paperin viimeistelijään (suuri pinoaja), satulanidontaviimeistelijään tai satulanidontaviimeistelijään (suuri pinoaja), tai toimii laitteen ja viimeistelijän (suuri pinoaja), satulanidontaviimeistelijän tai satulanidontaviimeistelijän (suuri pinoaja) välisenä releenä.
×
USB-portti (A-tyyppi)
Liitäntää käytetään USB-laitteen, kuten USB-muistin, kytkemiseen laitteeseen.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
Näppäimistö*
Voidaan käyttää kosketusnäytön näppäimistön sijasta. Kun näppäimistöä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää käyttöpaneelin alla.
×
Taso 1
Säilytä paperia tällä tasolla.
- PAPERIN LISÄÄMINEN TASOLLE
×
Taso 2
Säilytä paperia tällä tasolla.
- PAPERIN LISÄÄMINEN TASOLLE
×
Taso 3 (kun vakio/1x500/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu)*
Säilytä paperia tällä tasolla.
- PAPERIN LISÄÄMINEN TASOLLE
×
Taso 4 (kun vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu)*
Säilytä paperia tällä tasolla.
- PAPERIN LISÄÄMINEN TASOLLE
×
Taso 5 (kun suuren kapasiteetin paperitaso on asennettu)*
Säilytä paperia tällä tasolla.
- PAPERIN LISÄÄMINEN SUURKAPASITEETTITASOLLE
×
Ohisyöttötaso
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
- PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE
×
Taso 3 (kun vakio 2000 arkin paperilaatikko on asennettu)*
Säilytä paperia tällä tasolla.
- TASO 3 - 4 (VAKIO 2000 ARKIN PAPERILAATIKKO)
×
Taso 4 (kun vakio 2000 arkin paperilaatikko on asennettu)*
Säilytä paperia tällä tasolla.
- TASO 3 - 4 (VAKIO 2000 ARKIN PAPERILAATIKKO)
×
Viimeistelijä (suuri pinoaja)*
Asetuksella nidotaan paperi. Asentaa voidaan myös rei'itysyksikkö, joka rei'ittää tulosteet.
- VIIMEISTELIJä (SUURI PINOAJA)
×
Satulanidontaviimeistelijä*
Asetuksella nidotaan ja taitetaan paperi. Asentaa voidaan myös rei'itysyksikkö, joka rei'ittää tulosteet.
- SATULANIDONTAVIIMEISTELIJä
×
Rei'itysyksikkö*
Asetuksella rei'itetään tulosteet. Tarvitsee satulanidontaviimeistelijän, satulanidontaviimeistelijän (suuri pinoaja) tai viimeistelijän (suuri pinoaja).
- REI'ITYSYKSIKKö
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.
* Valinnainen Takaisin ylös