# VALOA JOHTAVAN RUMMUN VÄRIKORONAN PUHDISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Jos mustia tai värillisiä raitoja näkyy vielä valotuslasin ja automaattisen syöttölaitteen puhdistamisen jälkeen, puhdista varauskorona sitä varten tarkoitetulla varauskoronan puhdistimella.

- Jos valoa johtavan rummun värikoronan puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa, vedä nuppi esille ja työnnä se sisään kolme kertaa.
- Kun puhdistat varauskoronaa vetämällä ja työntämällä nuppia, tee vedot hitaasti päästä päähän.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Vapauta hukkavärisäiliö.
Paina hukkavärisäiliön vapautuspainiketta.
Hukkavärisäiliö putoaa eteenpäin kuten kuvassa.
Tue varovasti säiliötä käsilläsi samalla, kun annat sen pudota eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.
Tartu vihreään nuppiin ja vapauta lukko ja irrota varauskoronan puhdistin varovasti.
Puhdista varauskorona.
Työnnä varauskoronan puhdistin varovasti kokonaan sisään ja sitten ulos.
Työnnä se siten, että puhdistettavan puolen merkki (A) ja varauskoronan puolen merkki (B) on kohdistettu kuvan mukaisesti.
Toista vaihe 4 kaikille varauskoronoille.
Laitteessa on yhteensä neljä puhdistettavaa kohtaa, kuten kuvassa.
Sijoita varauskoronan puhdistin takaisin sen alkuperäiseen paikkaan.
Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.
Työnnä säiliötä sisään, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös