# KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI EI ONNISTU

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin? | Tarkista ”Tasoasetukset” asetustilassa. Jos ruutu [2-puol. pois käytöstä] on valittu, tasoa ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin. Muuta paperityyppiasetus tyypiksi, jota voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. ”Asetustilassa” valitse [Järjestelmäasetukset] → [Paperitasoasetukset] → [Tasoasetukset] → valitse [2-puol. pois käytöstä] -asetukseksi .
Käyttkö erikoisen kokoista tai tyyppistä paperia? | Saat tietoa paperityypeistä ja -ko’oista, joita voidaan käyttää kaksipuoliseen kopiointiin, Pikaohjeen kohdasta ”TEKNISET TIEDOT”.
Kopioitko käyttämällä asetuksia, jotka eivät salli kaksipuolista kopiointia? | Kaksipuolinen kopiointi voidaan yleensä yhdistää muihin toimintoihin, mutta jotkut yhdistelmät eivät ole mahdollisia. Jos valitaan kielletty yhdistelmä, siitä ilmoittava viesti ilmestyy kosketuspaneeliin.
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Tarkista asia pääkäyttäjältä. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

Takaisin ylös