# OHUEN ALKUPERÄISEN SKANNAAMINEN(HIDAS SKANNAUSTILA)

## Yleiskatsaus

Käytä tätä toimintoa, kun haluat skannata ohuita alkuperäisasiakirjoja automaattisella asiakirjan syöttölaitteella. Tämä toiminto auttaa estämään ohuiden alkuperäisasiakirjojen aiheuttamat paperitukokset.
Kun hidas skannaustila on valittu, kaksipuolinen skannaus ei ole mahdollista.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.
Säädä alkuperäisasiakirjojen ohjaimet varovasti.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja tulla väärinsyötetyksi.
Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Hidas skannaustila] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Hitaan skannaustilan asetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Hidas Skannaustila] -näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös