# KOPIOINTIAJAN LYHENTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ KAHTA LAITETTA(TANDEMKOPIOINTI)

## Yleiskatsaus

Toiminto jakaa kopiointityön puoliksi kahden verkkoon liitetyn laitteen välillä, mikä lyhentää kopiointiaikaa.
Päälaite ja orjalaite
Päälaite suorittaa vain skannauksen, ja päälaitteeseen rekisteröity orjalaite suorittaa vain alkuperäisasiakirjan tulostuksen, ei skannausta.

- Jotta tätä toimintoa voidaan käyttää, verkkoon on oltava kytketty kaksi laitetta.
- Vaikka muita laitteita olisi asennettu verkkoon, tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun halutaan, että toinen laite jakaa työn.
- Käytä tandemkopiota valitsemalla asetustilassa [Tandemyhteyden asetus].
- Määritä tandemyhteysasetus rekisteröimällä orjalaitteen IP-osoitetiedot päälaitteeseen. Porttinumerona on paras käyttää alkuasetusta (50001). Vaihda portin numero vain siinä tapauksessa, että asetuksessa on ongelmia. Tandemasetuksen saa määrittää verkon pääkäyttäjä. Jos pää- ja orjalaite vaihtavat rooleja, määritä päälaitteen IP-osoite orjalaitteeseen. Samaa porttinumeroa voidaan käyttää molemmissa laitteissa.
- Tässä tilanteessa:
  Satulanidontaviimeistelijä on asennettu päälaitteeseen mutta ei orjalaitteeseen.
  - Tandemkopiointi on käytettävissä, kun kopiointi määritetään ilman nidontaa.
  - Tandemkopiointi ei ole käytettävissä, kun kopiointi määritetään nidonnan kanssa.
- Jos tandemkopiointiin lisätään toiminto, jonka päälaite tarjoaa mutta orjalaite ei, näyttöön tulee viesti.
- Jos laitteesta loppuu paperi
  Jos joko pää- tai orjalaitteesta loppuu paperi, paperiton laite pitää työn odottamassa paperillisen laitteen jatkaessa työn suorittamista. Kun paperia lisätään paperittomaan laitteeseen, työ jatkuu.
- Jos käyttäjätunnistus on määritetty
  - Tandemkopiointi on käytössä, kun käyttäjätunnistus on määritetty päälaitteessa.
  - Tandemkopiointi ei ole käytössä, kun käyttäjätunnistus on määritetty orjalaitteessa mutta ei päälaitteessa.

Tandemkopioinnin käyttö:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tandemyhteyden asetus].

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.
Kun skannaat valotuslasilla useita alkuperäissivuja, vaihda alkuperäinen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Tandemkop.]-näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Tandem-kopiointiasetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Tandemkop.]-näppäintä.
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Voit valita enintään 999 kopiota (sarjaa). Pää- ja orjalaite jakavat kopioiden määritetyn lukumäärän. Jos kopioiden lukumäärä on pariton, päälaite tekee enemmän kopioita kuin orjalaite.
Jos asetettujen kopioiden määrä on virheellinen
Kosketa [C]-näppäintä ja syötä sitten oikea lukumäärä.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Tandemkopioinnin peruuttaminen:
Kosketa sekä pää- että orjalaitteen [PYSÄYTÄ]-näppäimiä.
Takaisin ylös