# ALKUPERÄISTEN ASIAKIRJOJEN LEIMAUS(VARMENNUSLEIMA)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto leimaa jokaisen automaattisella syöttölaitteella skannatun alkuperäisen asiakirjan, minkä avulla voidaan varmistaa, että kaikki alkuperäisasiakirjat skannattiin oikein.

- Jotta varmennusleimatoimintoa voidaan käyttää, valinnainen leimayksikkö on asennettava.
- Kun käytetään kaksipuolisia alkuperäisasiakirjoja, laite leimaa kunkin alkuperäisasiakirjan etupuolen kahdesti.
- Jos skannauksen aikana ilmenee virhe, laite saattaa leimata alkuperäisasiakirjan, jota se ei skannannut.
- Kun alkuperäisiin asiakirjoihin leimautuva "O"-merkki alkaa haalistua, leimakasetti on vaihdettava.
  Tietoja leimakasetin vaihdosta on kohdassa "LEIMAKASETIN VAIHTAMINEN".

## Toiminta

Aseta alkuperäiset asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa tehtäväpaneelin [Varmennusleima]-näppäintä tai [Muut]-näppäintä ja sitten [Varmennusleima]-näppäintä.
Asianmukainen kuvake tai valintaruutu valitaan.
Jos kosketat [Muut]-näppäintä, kosketa [Edellinen]-näppäintä, kun asetukset ovat valmiit.
Varmennusleima-asetuksen peruuttaminen:
Kosketa tehtäväpaneelin [Varmennusleima]-näppäintä tai [Muut]-näppäintä, ja poista valintamerkki koskettamalla [Varmennusleima]-näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös