# FAKSIDATAN VASTAANOTTO/EDELLEENLÄHETYS

INTERNET-FAKSIN ASETUKSET
Nämä asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.
Vastaanoton aloitus
Laite muodostaa yhteyden postipalvelimeen (POP3-palvelin) ja tarkistaa, onko uusia Internet-fakseja saapunut. Jos Internet-fakseja on saapunut, faksit haetaan ja tulostetaan.
Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa
Näppäin tuo [Internet-faksin man. vastaanotto] -näppäimen näkyviin Internet-faksitilan perusnäytössä.
Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot
Jos laite ei voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, koska paperi tai väriaine on loppunut, faksit voidaan edelleenlähettää toiseen Internet-faksilaitteeseen.
Edelleenlähettämisen peruuttaminen
Kosketa työn tilanäyttöä ja peruuta faksin edelleenlähetys samalla tavalla kuin lähetystyö peruutetaan.
Edelleenlähetys ei ole mahdollista, jos yhtäkään faksia ei ole vastaanotettu tai jos edelleenlähetysnumero puuttuu.

- POP3-palvelinasetukset on määritettävä, ennen kuin ”Vastaanoton aloitus” voidaan ottaa käyttöön. Lisätietoja on asetustilan kohdassa [Sovellusasetukset] → [Internet-faksiasetukset].
- Lisätietoja edelleenlähetysasetuksen rekisteröimisestä on asetustilan ”Aseta osoite datan edelleenlähetykselle” -toiminnossa.
- Jos edelleenlähetys ei onnistunut, koska lähetys peruutettiin tai sen aikana tapahtui kommunikaatiovirhe, edelleenlähetettävät faksit palautuvat laitteen tulostusjonoon.
- Jos faksin ensimmäisten sivujen tulostus onnistui, vain tulostamattomat sivut lähetetään edelleen.
- Jos valitset asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] ja jos ”Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus” on otettu käyttöön, sinua pyydetään syöttämään salasana. Syötä oikea salasana numeronäppäimillä.

Takaisin ylös