# ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA

## Yleiskatsaus

Jos alkuperäinen ei ole vakiokokoinen (tuumakoko tai muu kuin vakiokoko) tai sitä ei ole tunnistettu oikein, määritä alkuperäisen koko manuaalisesti.

- Kun [Pitkä] on valittu, kaksipuolista skannausasetusta eikä lähetyskokoa voida muuttaa.
  Laite lähettää kuvan vain Mono2-asetusta käyttäen.
- Kun [Postikortti], [Valokuvakoko] tai jokin vakiokoko (suorasyöttö) on valittu, lähetyskokoa ei voi muuttaa.

## Toiminta

Kosketa [Alkup.]-näppäintä ja sitten [Skannauskoko]-näppäintä.
Kosketa sopivaa alkuperäisasiakirjan kokonäppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Jos lähetät pitkän alkuperäisasiakirjan, kosketa [Pitkä]-näppäintä.
Käytä automaattista syöttölaitetta pitkän alkuperäisasiakirjan skannaukseen. Skannattava maksimileveys on 1000 mm (39-3/8") (maksimikorkeus on 297 mm (11-5/8")).

- LÄHETETTÄVÄT ALKUPERÄISASIAKIRJOJEN KOOT

Takaisin ylös