# OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI

Kosketa tilan perusnäytössä [Tekstiruutu]-näppäintä.
Kosketa Internet-faksin perusnäytössä [Tekstiruutu]-painiketta, niin saat näyttöön osoitetyypin valintanäytön. Kosketa joko [Internet-faksi]- tai [Suora SMTP] -näppäintä.
Syötä osoite.

- Valitse tiedonsyöttötilassa kohteen tila ja anna kohdeosoite.
- Skannaa verkkokansioon -tilassa tulee näkyviin verkkokansion syöttönäyttö. Katso kohta VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN.

- Siirry kenttien [Vastaanottaja], [Kopio] ja [Piilokopio] välillä koskettamalla -näppäintä.
- Voit valita asetuksen [Piilokopio], jos [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Piilokopion asetukset] → [Aseta piilokopio päälle] on käytössä.
- Internet-faksi-tilassa vastaanottoraporttipyynnön näyttö tulee näkyviin, jos [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Internet-faksin asetukset] → [Skannausasetukset] → [Lähetysasetukset]→"I-Faksin Vast.Ottorap. Päällä/Pois-Asetus" on käytössä. Jos haluat saada raportin, kosketa [Kyllä]-näppäintä. Kosketa muussa tapauksessa [Ei]-näppäintä. (Jos käytetään toimintoa Suora SMTP, lähetyksen vahvistusta ei suoriteta.)

Takaisin ylös