# KANSIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN(KANNET/VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää erilaisen paperin kopiointityön etu- ja takakantta varten.
Tämä on kätevää, kun haluat käyttä erilaista kansipaperia yleiskuvan parantamiseksi.
Määritä tarvittaessa välilehtiarkin asetukset.
Kun lisäät välilehtiarkkeja, katso "VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN".
Kopiointi etukannelle, ja etukannen ja takakannen lisääminen
Kannen lisäysesimerkkejä
Seuraavassa esitetään kopiointitulokset, kun etu- ja takakannet lisätään kuuden sivun alkuperäisten yksipuolisten sarjaan tai kolmen sivun alkuperäisten yksipuolisten sarjaan neljässä eri kopiointitilassa.
Kopiointitilat

- Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi yksipuoliseksi
- Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi
- Kaksipuolisen alkuperäisen asiakirjan kopiointi yksipuoliseksi
- Kaksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi

Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi yksipuoliseksi

Kunkin kannen ehtojen asettaminen | Kopiointitulos
--- | ---
Etukansi | Takakansi
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet kopioiden alkuun ja loppuun.
Yksipuolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
Ei kopioida | Yksipuolinen kopiointi | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
Ei kopioida | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
Yksipuolinen kopiointi | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen ja 6. sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
Yksipuolinen kopiointi | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen ja 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi

Kunkin kannen ehtojen asettaminen | Kopiointitulos
--- | ---
Etukansi | Takakansi
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet kopioiden alkuun ja loppuun.
Yksipuolinen kopiointi | Ei kopioida | Tekee alkuperäisen 1. sivusta yksipuolisen etukannen ja kopioi 6. sivun yksipuolisena. Lisää kansilehdet kopioiden loppuun.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
Ei kopioida | Yksipuolinen kopiointi | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. Alkuperäisen 5. sivusta tehdään yksipuolinen kopio.
Ei kopioida | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
Yksipuolinen kopiointi | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen ja 6. sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
Yksipuolinen kopiointi | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. Alkuperäisen 5. sivusta tehdään yksipuolinen kopio.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen ja 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

Kaksipuolisen alkuperäisen asiakirjan kopiointi yksipuoliseksi

Kunkin kannen ehtojen asettaminen | Kopiointitulos
--- | ---
Etukansi | Takakansi
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet kopioiden alkuun ja loppuun.
Yksipuolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
Ei kopioida | Yksipuolinen kopiointi | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
Ei kopioida | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
Yksipuolinen kopiointi | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen ja 6. sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
Yksipuolinen kopiointi | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen ja 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

Kaksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi

Kunkin kannen ehtojen asettaminen | Kopiointitulos
--- | ---
Etukansi | Takakansi
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet kopioiden alkuun ja loppuun.
Yksipuolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun. * Toista alkuperäistä sivua ei kopioida.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään kopioiden loppuun.
Ei kopioida | Yksipuolinen kopiointi | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. * Viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
Ei kopioida | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Lisää etukannen kopioiden alkuun ja tekee alkuperäisen 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
Yksipuolinen kopiointi | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen ja 6. sivusta takakannen yksipuolisina kopioina. Toista ja viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
Yksipuolinen kopiointi | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona. * Toista alkuperäistä sivua ei kopioida.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Yksipuolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä 6. sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. * Viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | KAKSIPUOLINEN KOPIO | Tekee alkuperäisen 1. ja 2. sivusta etukannen ja 5. ja 6. sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

- Lisää välilehtiarkit tasolle, ennen kuin käytät kansi- ja välilehtitoimintoa.
- Kun kansi- ja välilehtitoiminto on valittu, aseta alkuperäiset asiakirjojen syöttötasolle, valitse yksi- tai kaksipuolinen kopiointi, kopioiden määrä ja muut tarvittavat kopioasetukset. Kun asetukset on valittu, valitse kannet ja välilehdet.
- Yksi arkki voidaan lisätä sekä etu- että takakantta varten.

- Kun kaksipuoliset alkuperäiset kopioidaan kaksipuolisina, välilehtiarkkia ei voi lisätä alkuperäisen etu- ja kääntöpuolen väliin.
- Toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidontatoiminnon kanssa.
- Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kannet/välilehdet]-näppäintä.
Kosketa ensin [Etukansi]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.
Kun lisäät takakannen, kosketa ensin [Takakansi]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.
Kosketa [Muuta]-näppäintä ja määritä etukansiarkin kopiointiasetukset.
Kun vain lisäät kannen, kosketa [Älä kopioi] -näppäintä.
Kannen syöttötason muuttaminen:
Avaa syöttötason asetusnäyttö koskettamalla [Paperikaukalon asetukset] -näppäintä. Kosketa syöttötason asetusnäytössä [Etukansi]- tai [Takakansi]-asetuksen [Paperikaukalo]-näppäintä.
Lisätietoja on kohdassa "PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA".
Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää. Jos sille ei kopioida, välilehtipaperi voidaan lisätä.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.

- Kansilehden lisäämisen peruuttaminen:
  Kosketa [Pois]-näppäintä.
- Peruuta samaan aikaan etukannen, takakannen ja välilehtiarkin asetukset:
  Kosketa [CA]-näppäintä.

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös