# KUVA ON RAKEINEN

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Ovatko tulostinajurin asetukset sopivat tälle tulostustyölle? | Tarkista tulostinohjaimen asetukset. Tulostusasetuksia määritettäessä tulostustilaksi voidaan valita [Normaali], [Korkea laatu] tai [Erittäin tarkka]. Kun haluat erittäin tarkan kuvan, valitse [Erittäin tarkka]. Windows: tarkkuus valitaan tulostinajurin ominaisuuksien ikkunan [Lisäasetukset]-välilehdellä. Macintosh: valitse tarkkuus tulostusikkunan [Lisäasetukset]-valikossa. (Mac OS 10.5: Valitse tarkkuus tulostusikkunan [Väri]-valikossa.)

Takaisin ylös