# YLÄOSA

Tässä osassa kuvataan laitteen yläosan osien nimet ja toiminnot.
×
Paperinsyöttötela
Tela pyörii ja syöttää alkuperäisen automaattisesti.
×
Asiakirjan syöttöalueen kansi
Avaamalla tämän kannen voit poistaa alkuperäisen aiheuttaman tukoksen tai puhdistaa paperinsyöttötelan.
×
Alkuperäisen asiakirjan ohjaimet
Nämä ohjaimet auttavat skannaamaan alkuperäisen asiakirjan oikein.
Säädä ohjaimet alkuperäisen asiakirjan leveyden mukaan.
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Asiakirjan syöttötaso
Aseta alkuperäinen asiakirja tälle tasolle.
Yksipuoliset alkuperäiset asiakirjat on asetettava tekstipuoli ylöspäin.
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Alkuperäisen asiakirjan ulostulotaso
Alkuperäiset asiakirjat lähetetään skannauksen jälkeen tälle tasolle.
×
Skannausalue
Asiakirjan syöttötasolle asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan tällä alueella.
- VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTAMINEN
×
Alkuperäisen asiakirjan koon tunnistin
Tämä laite tunnistaa valotuslasille asetetun alkuperäisen asiakirjan koon.
- VALOTUSLASI
×
Valotuslasi
Valotuslasilta skannataan kirjoja ja muita paksuja asiakirjoja, jota ei voi syöttää automaattisen asiakirjan syöttölaitteen kautta. Materiaali asetetaan lasille.
- VALOTUSLASI
×
Asiakirjan syöttöalueen kansi
Avaamalla tämän kannen voit poistaa alkuperäisen aiheuttaman tukoksen tai puhdistaa paperinsyöttötelan.
×
Alkuperäisen asiakirjan ohjaimet
Nämä ohjaimet auttavat skannaamaan alkuperäisen asiakirjan oikein.
Säädä ohjaimet alkuperäisen asiakirjan leveyden mukaan.
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Asiakirjan syöttötaso
Aseta alkuperäinen asiakirja tälle tasolle.
Yksipuoliset alkuperäiset asiakirjat on asetettava tekstipuoli ylöspäin.
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Alkuperäisen asiakirjan ulostulotaso
Alkuperäiset asiakirjat lähetetään skannauksen jälkeen tälle tasolle.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.
Automaattinen syöttölaite (MX-4141N/MX-5141N)
Takaisin ylös