# TILOJEN ASETTAMINEN, KUN SARJALÄHETYS SISÄLTÄÄ USEITA OSOITETYYPPEJÄ

Tässä osassa kuvataan asetukset, joita voidaan käyttää, kun sarjalähetyksessä on mukana erityyppisiä osoitteita.
Kun sarjalähetyksessä on mukana erityyppisiä osoitteita (kuten skannaustilan ja Internet-faksi-tilan kohdeosoitteita), sen asetukset ovat käytössä kaikissa osoitteissa riippumatta siitä, minkä tilan näytössä ne määritetään. On kuitenkin huomattava seuraavat poikkeukset:

Lähetyskoko | Kun tiedostomuodoksi Internet-faksi-tilassa on asetettu [TIFF-S], lähetys on mahdollista vain A4R-koossa (8-1/2" x 11"R). Jos skannataan alkuperäinen asiakirja, jonka koko on suurempi kuin A4 (8-1/2" x 11"), laite pienentää sen automaattisesti A4R-kokoon ennen lähetystä.
Tarkkuus (kuva) | Sivut lähetetään kussakin tilassa määritettyjen asetuksien avulla.
Tiedostomuoto (tiedoston pakkaustapa) | Asetustilan kohdassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Pakkaustapa sarjalähetyksessä] asetettua pakkaustapaa käytetään kaikissa kohdeosoitteissa.
Väriskannaus | Jos skannaustilassa väritilan asetus on [Värillinen], alkuperäinen lähetetään Mono2-muodossa Internet-faksi-kohteisiin ja värillisenä skannauskohteisiin. Jos Internet-faksin laajennuspaketti on käytössä, alkuperäisen voi lähettää käyttämällä Internet-faksi-osoitteen asetuksia koskettamalla toimintopaneelin [Lähetä sama kuva kuin faksiosoite] -näppäintä.
Alkuperäisten määrä | Osoite, jonka tilassa on määritetty alkuperäisten arkkien lukumäärä, mikäli se on määritetty, on käytössä.
Skannaustiedoston koko | Jos suoritetaan sarjalähetystä, johon sisältyy kohteita, joiden liitetiedostojen kokoa on rajoitettu asetuksien [Lähetystiedon maksimimäärän asetus (sähköposti)] tai [Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Työpöytä/Verkkokansio)] (valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Pakkaustapa sarjalähetyksessä]) avulla, rajoitus koskee myös kohteita, joille rajoitusta ei ole asetettu.
2->1 | Tämä tila on käytössä vain faksille ja Internet-faksille. Se on yhteydessä vastaavan toiminnon sisältävään tilaan.
Poistoväri | Tämä tila on käytössä vain skannerille ja tiedonsyötölle. Se on yhteydessä vastaavan toiminnon sisältävään tilaan.

Takaisin ylös