# KAIKILLE TILOILLE YHTEISET TOIMINNOT

## REI'ITYSYKSIKKÖ

Laite voidaan asentaa viimeistelijään tai satulanidontaviimeistelijään tulosteiden rei'ittämistä varten.
Rei'itysjätteen kerääminen
Rei'itetyksestä muodostuva jäte keräytyy rei'itysjätesäiliöön.
Kerää rei'itysjäte seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## REI'ITYSYKSIKKÖ

- Viimeistelijä asennettu
- Viimeistelijä (suuri pinoaja) asennettu
- Satulanidontaviimeistelijä asennettu
- Satulaviimeistelijä (suuri pinoaja) asennettu

Viimeistelijä asennettu
Avaa kansi.
Tartu rei'itysjätesäiliön kahvaan, vedä säiliö ulos varovasti ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Työnnä säiliö varovasti takaisin sisään.
Sulje kansi.
Viimeistelijä (suuri pinoaja) asennettu
Avaa rei'itysyksikön etukansi.
Vedä rei'itysjätesäiliö esille ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Aseta rei'itysjätesäiliö takaisin paikalleen.
Jos rei'itysjätesäiliötä ei vaihdeta asianmukaisesti, tulostus ei ole mahdollista käyttämällä rei'itystoimintoa.
Sulje rei'itysyksikön etukansi.
Satulanidontaviimeistelijä asennettu
Avaa etukansi.
Vedä rei'itysjätesäiliö esille ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Aseta rei'itysjätesäiliö takaisin paikalleen.
Sulje etukansi.
Satulaviimeistelijä (suuri pinoaja) asennettu
Avaa rei'itysyksikön etukansi.
Vedä rei'itysjätesäiliö esille ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Aseta rei'itysjätesäiliö takaisin paikalleen.
Jos rei'itysjätesäiliötä ei vaihdeta asianmukaisesti, tulostus ei ole mahdollista käyttämällä rei'itystoimintoa.
Sulje rei'itysyksikön etukansi.
Takaisin ylös