# KOPION KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN(KIRKKAUS)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää värikopiokuvan kirkkautta.
Kirkkaus on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Kirkkaus]-näppäintä.
Säädä kirkkautta -näppäimellä tai liukusäätimellä.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kirkkausasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös