# OTSIKOIDEN KOPIOIMINEN VÄLILEHTIPAPERILLE(VÄLILEHTIKOPIOINTI)

## Yleiskatsaus

Aseta välilehtiarkki ohisyöttötasolle ja kopioi välilehtiarkille.
Valmistele haluamasi alkuperäisasiakirjat välilehtien otsikkoja varten.
Alkuperäisasiakirjat vs. välilehtipaperi
Välilehtikopiointi, jossa vasemmanpuoleinen sidonta Alkuper.

Alkuper. / or Alkuperäinen | Alkuperäisten asettaminen | Välilehtipaperin lisääminen
--- | --- | ---

Välilehtikopiointi, jossa oikeanpuoleinen sidonta Alkuper.

Alkuper. / or Alkuperäinen | Alkuperäisten asettaminen | Välilehtipaperin lisääminen
--- | --- | ---

Välilehtikopiointi-asetus on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
Kuvansiirron oletusleveyden muuttaminen välilehtikopiointia varten:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Kopioasetus] → [Välilehtikopioinnin alkuasetus].
Kuvan siirron oletusarvoksi voidaan asettaa 0 mm - 20 mm (0" - 5/8"). Tehtaan oletusasetus on 10 mm (1/2").

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Tab.Kopiointi]-näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä.
Asettaa kuvan siirron leveyden (välilehden kielekkeen leveys).

- Kosketa kuvan siirtoleveyden numeronäyttöä ja syötä kuvan siirron leveys numeronäppäimillä.
- Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Välilehtikopiointiasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Lisää välilehtipaperia.
Kun käytät ohisyöttötasoa, aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
Aseta paperi niin, että välilehdelliset reunat siirtyvät laitteeseen ensin.
Kun olet lisännyt välilehtipaperin ohisyöttötasolle, määritä ohisyöttötason asetukset. Lisätietoja on kohdassa "KOPIOIMINEN OHISYÖTTÖTASOLTA".
Välilehtipaperin enimmäisleveys on A4-leveys (210 mm) + 20 mm (tai 8-1/2" x 11" -kokoinen arkki (8-1/2") + 5/8").
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös