# LIITÄNTÄASETUKSET

Tulostustoimintoon liittyvät asetukset voidaan konfiguroida.
Näitä asetuksia käytetään USB-porttiin tai verkkoporttiin lähetettyjen tietojen hallintaan ja seurantaan.
Heksadesimaalitulostus
Tätä toimintoa käytetään tulostustietojen tulostamiseen tietokoneelta heksadesimaalimuodossa yhdessä vastaavan ASCII-tekstin kanssa. Toiminnon avulla voit tarkistaa, lähetetäänkö tulostustieto tietokoneesta tulostimeen oikein.
Esimerkki heksadesimaalitulostuksesta
I/O-aikaraja
I/O-aikaraja voidaan asettaa miksi tahansa sekuntiluvuksi välillä 1–999.
I/O-aikaraja-toiminto katkaisee väliaikaisesti yhteyden, jos asetettu aika kuluu ilman, että portti vastaanottaa tietoa. Kun yhteys on katkennut, portti asetetaan automaattiselle valinnalle tai seuraava tulostustyö aloitetaan.
Ota USB-portti käyttöön
Mahdollistaa tulostuksen USB-portista.
USB-portin emulaation vaihtaminen
Jos laite on liitetty USB-portin kautta, valitse emuloitu tulostinkieli.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Autom.
- Post Script
- PCL

- Asetukset ovat samat kuin kohdassa ”Verkkoportin emulaation vaihtaminen”.
- Jollei tulostinvirhettä tapahdu usein, suosittelemme, että käytät tehtaan oletusasetusta ”Autom.”.

Ota verkkoportti käyttöön
Mahdollistaa tulostuksen verkkoportista.
Verkkoportin emuloinnin vaihto
Asetusta käytetään emuloidun tulostinkielen valitsemiseen, kun laite on liitetty verkkoportin kautta.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Autom.
- Post Script
- PCL

- Asetukset ovat samat kuin kohdassa ”USB-portin emulaation vaihtaminen”.
- Jollei tulostinvirhettä tapahdu usein, suosittelemme, että käytät tehtaan oletusasetusta ”Autom.”.

Portin vaihtomenetelmä
Asetuksella valitaan, milloin portin vaihto tapahtuu.
Vaihda työn lopussa
Portti vaihtuu automaattiseen valintaan, kun tulostus päättyy.
Vaihto I/O-aikarajan jälkeen
Kun kohdassa ”I/O-aikaraja” asetettu aika on kulunut, portti vaihtuu automaattiseen valintaan.
Laitteessa on käytettävissä seuraavat kaksi tulostinporttia:

- USB-portti
- Verkkoportti

Takaisin ylös