# SKANNAUSTOIMINTOJEN TALLENTAMINEN(OHJELMA)

## Yleiskatsaus

Toiminto tallentaa useita kopiointiasetuksia yhdeksi ohjelmaksi. Tallennettu ohjelma on helposti haettavissa.
Oletetaan esimerkiksi, että A4 (8-1/2"x11") -asiakirjoja skannataan tiedostoksi ja lähetetään kuhunkin sivukonttoriin kerran kuussa.

- Samat asiakirjat lähetetään jokaiseen sivukonttoriin
- Sidotun asiakirjan jokainen sivu lähetetään sivu kerrallaan
- Asiakirjojen reunoissa olevat tahrat häivytetään ennen lähetystä

Kun työohjelmaa ei ole tallennettu | Kun työohjelma on tallennettu
--- | ---
Syötä kunkin sivukonttorin osoite. Valitse 2 sivun skannaus. Määritä häivytys. Kosketa [Käynnistä]-näppäintä. Skannaa ja lähetä alkuperäinen. | Kosketa tallennetun ohjelman näppäintä. Kosketa [Käynnistä]-näppäintä. Skannaa ja lähetä alkuperäinen.
Joka kuukausi tarvitaan huomattavasti aikaa asiakirjojen lähetykseen, koska edellä olevat asetukset on valittava. Lisäksi asetusten valinnassa tehdään joskus virheitä. | Kun ohjelma on tallennettu, asetukset on helppo valita ohjelman näppäintä koskettamalla. Koska lähetyksessä käytetään tallennettuja asetuksia, virheitä ei pääse tapahtumaan.

Ohjelman määrittäminen:
Kosketa toimintopaneelin [Tallenna ohjelma - Aseta nykyinen tallennus] -näppäintä.

- Tämä näppäin tulee näkyviin, kun jotain tilanäyttöä käytetään. Ohjelmaan tallennetut asetukset säilyvät myös sen jälkeen kun ohjelmaa on käytetty lähetyksessä. Samoja asetuksia voidaan käyttää toistuvasti lähettämiseen.
- Seuraavia sisältöjä ei voi tallentaa ohjelmiin:
  - [Kaiutin]-näppäimen koskettaminen
  - Mukautetut koot
  - Korttitoiminto
  - Sivumuutokset ja esikatselun aikaiset määrittämättömät häivytykset
  - Metadatan syöttö
  - Lähetysasetukset
  - Oman nimen valinta
- Enintään 48 ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Yhteen ohjelmaan voi tallentaa enintään 500 osoitetta.
- Alaosoitteet ja tunnuskoodit F-koodiosoitteina määrittävä ohjelma tallentaa kaikki alaosoitteet ja tunnuskoodit.

Tätä toimintoa ei voi käyttää tiedonsyöttötilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa toimintopaneelin [Nouda ohjelma] -näppäintä.
Aseta ohjelmaan tallennetun toiminnon mukaisesti alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa sopivaa ohjelmanäppäintä.
Määritä lisäasetukset.
Voit määrittää noudetussa ohjelmassa lisäksi seuraavat asetukset:

- Kuva-asetukset: Skannauskoko
- Lähetyskoko, tiedostomuoto, väritila
- Lähetysasetukset
- Muut: Ajastettu lähetys, korttitoiminto, tiedosto, pikatiedosto, tapahtumaraportti

Jos se on tallennettu ohjelmaan, sitä ei voi määrittää erikseen.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS".

- Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
- Jos asetit alkuperäisen sivun valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
  Kun skannaus on valmis, aseta seuraava alkuperäinen sivu ja kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
  Toista, kunnes kaikki sivut on skannattu, ja kosketa sitten [Luku loppu] -näppäintä.

Takaisin ylös