# ALKUPERÄISASIAKIRJAN SIJOITTAMISTAVAN VALINTA ALKUPERÄISASIAKIRJAN TYYPIN JA TILAN MUKAAN

Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen. Käytä valotuslasia, jos alkuperäisasiakirjan tyyppi ja tila sen sallivat. Valitse alkuperäisen asiakirjan sijoittamismenetelmä noudattamalla ohjeita.
Katso ohjeita asiakirjan asettamisesta automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen kohdasta "AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE".
Jos alkuperäisissä asiakirjoissa on korjausnesteen, musteen tai liiman aiheuttamia kosteita kohtia, anna niiden kuivua ennen kopiointia. Muutoin laitteen sisäosa tai valotuslasi voi likaantua.
Alkuperäisasiakirjat, jotka voidaan asettaa automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen muuttamalla asetusta tai sijoittamistavalla:

- Erikokoisia sivuja sisältävä alkuperäisasiakirja
  Valitse "Muut"-kohdassa [Sekakokoinen alkuperäinen].
  Alkuperäistä ei voi tunnistaa, jos kaikki sivut ovat samankokoisia, mutta osa niistä on asetettu eri suuntaan.

- Ohut alkuperäinen 35 g/m2-105 g/m2 (9-28 lbs.)
  Valitse "Muut" kohdassa [Hidas skannaustila].
  Kun tämä tyyppi on valittu, 2-puolinen skannaus on poistettu käytöstä.

- Alkuperäisasiakirja, johon on rei'itetty kaksi tai kolme reikää
  Aseta alkuperäinen niin, että sen rei'itetty reuna ei osu asiakirjan syöttötason syöttöaukkoon. Määritä alkuperäisen suunta [Alkuper. asetus] -kohdassa.

Poista kaikki niitit ja paperiliittimet, ennen kuin asetat alkuperäiset asiakirjat asiakirjan syöttötasolle. Jos niitä ei voi poistaa, käytä valotuslasia.
Takaisin ylös