# REI'ITYS EI ONNISTU

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan rei'itysyksikön? | Poista rei'itysjäte. - REI'ITYSYKSIKKÖ
Onko eri kokoisia papereita asetettu sekaisin? | Rei'itys ei ole mahdollista, kun eri levyisiä papereita on asetettu sekaisin. Kun haluat rei'ittää erikokoisia asiakirjoja, käytä papereita, jotka ovat saman levyisiä, ja valitse [Sama leveys] -asetus. Kopioitaessa valitse [Muut]-kohdassa [Sekakokoiset alkuperäiset] -kohdan asetukseksi [Sama leveys].
Onko tulostustyöhön sisällytetty paperikokoa, jota ei voi rei'ittää? | Katso rei'itettävien arkkien paperikoot pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".
Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi rei'ittää? | Tarkista laitteen paperityypin asetukset ja valitse taso, jossa on paperia, jota voidaan rei'ittää*. Napsauta tulostinominaisuuksien ikkunan [Paperin valinta] -välilehden [Paperin valinta] -kohdassa [Tiedot]-painiketta ja tarkista jokaisen tason paperityypin asetus. * Tarroja, välilehtipaperia, kiiltävää paperia, kalvoja tai kirjekuoria ei voi rei'ittää. Rei'itys ei ole mahdollista myöskään silloin, kun käyttäjätyypin asetuksissa on valittu "Rei'itys pois käytöstä".
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.

Takaisin ylös