# VÄRIN SÄÄTÄMINEN(VÄRITASAPAINO)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto säätää väriä, värisävyä ja tummuutta.
Tämä toiminto jakaa jokaisen värin (keltainen, magenta, syaani ja musta) kahdeksaan tummuusasteeseen vaaleasta tummaan ja säätää kunkin tummuusasteen keskimääräisen tummuuden.
Tarvittaessa se säätää kaikki kahdeksan tummuusastetta yhdessä.
Väritasapaino on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.
Väritasapainon oletusasetuksen muuttaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Värin säätö] → [Väritasapainon alkuasetus].

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Väritasapaino]-näppäintä.
Kosketa sen värin välilehteä, jota haluat säätää.
Voit säätää väritasapainoa -näppäimellä tai liukusäätimellä.
Jos haluat säätää jokaista kahdeksaa liukusäädintä yksitellen, valitse [Aseta erässä] -valintaruudussa ja siirrä kutakin liukusäädintä.
Jos säädät kahdeksaa liukusäädintä yksitellen -näppäimellä, kosketa ensin liukusäädintä ja sitten -näppäintä.
Kosketa tarvittaessa kunkin värin välilehteä ja toista tämä vaihe.
Väritasapainoasetus

- Nykyisen väritasapainon palauttaminen oletusarvoon:

- Kosketa [Koon nollaus] -näppäintä.
  Kaikkien parhaillaan säädettävän kahdeksan tummuusasteen arvot palautuvat väritasapainon oletusasetuksiksi.

- Kaikkien väritasapainojen palauttaminen oletusarvoihin:

- Kosketa [Peruuta kaikki] -näppäintä.
  Väritasapainon oletusasetukset voi valita valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Värin säätö] → [Väritasapainon alkuasetus].

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös