# SKANNAUSALUE

Tämä osa puhdistetaan automaattisessa syöttölaitteessa säilytetyllä lasinpesuaineella. Muista asettaa lasinpesuaine käytön jälkeen takaisin sen säilytyspaikkaan.

### Kun käytössä on MX-4140N/MX-5140N

Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite ja irrota lasinpuhdistin.
Puhdista lasinpuhdistimella valotuslasin skannausalue.
Aseta lasinpuhdistin takaisin.

### Kun käytössä on MX-4141N/MX-5141N

Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite ja irrota lasinpuhdistin.
Puhdista lasinpuhdistimella valotuslasin skannausalue.
Valotuslasi on toinen skannausalue ja toinen on automaattisen asiakirjan syöttölaitteen sisäpuolella.
Avaa automaattisen asiakirjan syöttölaitteen skannausalueen kansi.
Vapauta kansi painamalla vapautusvipua.
Puhdista automaattisen asiakirjan syöttölaitteen skannausalue.
Sulje kansi.
Aseta lasinpuhdistin takaisin.
Takaisin ylös