# MUKAUTETUN KOON REKISTERÖINTI (OHISYÖTTÖTASO)

Tässä osassa selitetään paperitasojen ja paperityyppien asetukset.
Jos käytät ohisyöttötasolla usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kolme paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1]-[Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jota haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Valitse koon syöttäminen millimetreinä (”Koon syöttö-AB”) tai tuumina (”Koon syöttö-Inch”) ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.
”Koon syöttö-AB”
X-suunnan arvoksi voi määrittää 140 mm - 432 mm. Tehdasasetus on 420 mm.
Y-suunnan arvoksi voi määrittää 90 - 297 mm. Tehdasasetus on 297 mm.
”Koon syöttö-Inch”
X-suunnan arvoksi voi määrittää 5-1/2” - 17”. Tehdasasetus on 17”.
Y-suunnan arvoksi voi määrittää 3-5/8” - 11-5/8”. Tehdasasetus on 11”.
Takaisin ylös