# ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN(SEKAKOKO ALKUPERÄISET)

## Yleiskatsaus

Skannaa erikokoiset alkuperäisasiakirjat samaan aikaan esimerkiksi, kun alkuperäisasiakirjojen kokoja B4 (8-1/2" x 14") ja A3 (11" x 17") on sekaisin.
Alkuperäisten skannauksen yhteydessä laite tunnistaa automaattisesti jokaisen alkuperäisen koon.
Toimintoa voi käyttää vain yhdessä alapuolella näkyvien alkuperäiskokojen kanssa.

- A3 ja B4, A3 ja B5, B4 ja A4 sekä A4 ja B5
- A4R ja B5, B4 ja A4R, B4 ja A5 sekä B5 ja A5
- 11" x 17" ja 8-1/2" x 14", 11" x 17" ja 8-1/2" x 13" sekä 11" x 17" ja 5-1/2" x 8-1/2"

- Kun Sekakokoinen alkuperäinen -vaihtoehto on valittu, alkuperäisen skannauskokoa ei voi määrittää.
- Kun alkuperäisen skannauskoko on valittu, Sekakokoinen alkuperäinen -asetusta ei voi määrittää.
- Kun Sekakokoinen alkuperäinen -asetus on käytössä, kaksipuolinen skannaus ei ole käytettävissä. (paitsi MX-4141N/MX-5141N)
- Kiertotoiminto ei ole käytettävissä, kun Sekakokoinen alkuperäinen -asetus on käytössä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen koon tunnistuksen asetukset.] -valintana on "AB-3" Asetustilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.
Aseta alkuperäiset asiakirjat siten, että kulmat on kohdistettu yhdessä syöttölaitteen vasempaan takakulmaan.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa [Sekakokoinen alkuperäinen] -näppäintä. Voit myös koskettaa [Muut]-näppäintä ja sitten [Sekakokoinen alkuperäinen] -näppäintä.
Aseta sekakokoisten alkuperäisten "Alkuperäinen"-asetukseksi "Autom.".
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Sekakokoisten alkuperäisten asetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Sekakoko alkuperäiset] -näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös