# VÄRIEN SÄÄDÖT

Seuraavat asetukset liittyvät kopiointiin.
Näillä toiminnoilla valitut oletusasetukset koskevat laitteen kaikkia toimintoja (ei pelkkää kopiointitoimintoa).
Seuraavat asetukset koskevat värejä.
Väritasapainon perusasetus
Muussa tilassa ”Väritasapaino”-toiminnolla haetut väritasapainoarvot voidaan tallentaa ohjelmaan (1–48). Arvot voidaan myöhemmin noutaa ja tallentaa väritasapainon perusasetukseksi*. Käytä toimintoa, kun haluat toistuvasti käyttää suosikkivärille väritasapainoasetusta, tai korjaukseen, kun väritasapainossa tapahtuu muutos.

*
  Esiasetetut arvot, jotka näytetään, kun valitset muussa tilassa ”Väritasapaino”.

Palaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
Tämä palauttaa tallennetut väritasapainoasetukset tehdasasetuksiin (jokaisen värin 8 tason väritasapainoarvot nollataan).
AUTOMAATTINEN VÄRIKALIBROINTI
Värien automaattinen korjaus silloin, kun värikopioiden värit eivät näy. Laite tulostaa testisivun, testisivu skannataan ja värit korjataan automaattisesti.
Kun [Suorita]-näppäintä on kosketettu ja testisivu on tulostettu, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa aloittamaan automaattisen kalibroinnin. Aseta testisivu valotuslasille kuvan osoittamalla tavalla (siten, että sivun reunassa oleva ohut viiva on vasemmalla).
Aseta testisivun päälle samankokoista kopiointipaperia (noin viisi arkkia), sulje automaattinen syöttölaite varovasti ja kosketa [Suorita]-näppäintä.

- Ennen kuin suoritat automaattisen värikalibroinnin, tarkista onko kohdistussäätö oikein. Jos kohdistussäätö ei ole oikein, suorita ”Kohdistussäädöt-toiminto.”
- Jos värit ovat edelleen pois tasapainosta automaattisen värikalibroinnin suorittamisen jälkeen, automaattisen värikalibroinnin suorittaminen uudelleen saattaa parantaa väriä.

Takaisin ylös