# KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT

Tässä osassa kerrotaan, mitä paperityyppejä voi ja mitä ei voi käyttää.
Kaikkia muita paperityyppejä kuin tavallista paperia pidetään erikoismateriaaleina.

- Käytettävä paperi
- Paperi, jota ei voi käyttää
- Suositusten vastainen paperi

- Saatavana on erilaisia papereita, joita ei voi kaikkia käyttää tässä laitteessa.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Kuvan laatu ja väriaineen jakautuminen paperille saattaa vaihdella ympäröivien olosuhteiden, käyttöolosuhteiden ja paperin ominaisuuksien mukaan, jolloin lopputuloksena on heikompi kuvanlaatu kuin Sharp-vakiopaperia käytettäessä.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Ei-suositeltavan paperin tai ei-käytettävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa vinon paperinsyötön, paperitukoksen, huonon väriaineen jakautumisen (väriaine ei tartu paperiin hyvin ja voidaan irrottaa hankaamalla) tai laitteen toimintahäiriön.
- Suositusten vastaisen paperin käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia tai huonon kuvalaadun. Ennen suositusten vastaisen paperin käyttämistä tarkista, voidaanko tulostus suorittaa asianmukaisesti.

Käytettävä paperi
Tavallisen paperin, paksun paperin ja ohuen paperin määritykset

Tavallinen paperi | Sharp-vakiopaperi 80 g/m2 (21 lbs). Lisätietoja papereista on pikaohjeen kohdassa "SHARP-VAKIOPAPERIN MÄÄRITYKSET". Muu kuin tavallinen Sharp-vakiopaperi 60 g/m2-105 g/m2 (16-28 lbs.)
Paksu paperi | 106 g/m2 – 300 g/m2 (kansi 29 lbs. – 110 lbs.)
Ohut paperi | 55 g/m2-59 g/m2 (13-16 lbs.)

Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin.
Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
Paperityypit, jotka voidaan asettaa tasoille

- Tarkat tiedot laitteen kullekin tasolle lisättävistä paperityypeistä on pikaohjeen kohdassa "TEKNISET TIEDOT" ja asetustilan kohdassa "TASOASETUKSET "Käyttäjän opas".
- Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.

| Taso 1 - 4 (taso 2 - 4, kun vakio/1x500/2x500 arkin paperilaatikko on asennettuna) | TASO 3 - 4 (vakio 2000 arkin paperilaatikko) | Ohisyöttötaso | Taso 5 (suurkapasiteettitaso)
--- | --- | --- | --- | ---
Tavallinen paperi | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Paksu paperi 1* | Sallittu | - | Sallittu | -
Paksu paperi 2* | - | - | Sallittu | -
Paksu paperi 3* | - | - | Sallittu | -
Ohut paperi | - | - | Sallittu | -
Esitulostettu | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Kierrätyspaperi | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Kirjelomakkeet | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Esirei'itetty | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Väri | Sallittu | Sallittu | Sallittu | Sallittu
Tarrat | - | - | Sallittu | -
Kiiltävä paperi | - | - | Sallittu | -
Kalvo (S4BG68) | - | - | Sallittu | -
Välilehtipaperi | - | - | Sallittu | -
Kirjekuori | - | - | Sallittu | -

*
  "Paksu paperi 1" on vahvaa paperia, jonka paino on enintään 220 g/m2(110 lbs. index) ja "Paksu paperi 2" on vahvaa paperia, jonka paino on enintään 256 g/m2 (140 lbs. index), "Paksu paperi 3" on vahvaa paperia, jonka paino on enintään 300 g/m2 (110 lbs. kansi).

Paperin asettaminen tulostuspuolen mukaan
Paperin asettaminen sen tulostuspuolen mukaan vaihtelee riippuen siitä, mitä tasoa käytetään. Kun käytät kirjelomaketta tai esitulostettua paperia, aseta paperi vastakkaiseen suuntaan.

Taso | Tavallisessa tilassa | Kirjelomake tai esitulostettu paperi
--- | --- | ---
Taso 1 - 4 | Etupuoli ylöspäin | Etupuoli alaspäin
Ohisyöttötaso ja taso 5: | Etupuoli alaspäin | Etupuoli ylöspäin

Kun kirjelomakkeelle tai esitulostetulle paperille on valittu asetus [2-puol. pois käytöstä], aseta tulostuspuoli samansuuntaisesti kuin normaalisti.
[2-puol. pois käytöstä] -asetuksen asettaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [2-puol. pois käytöstä].
Paperi, jota ei voi käyttää

- Mustesuihkutulostimeen tarkoitettu erikoismateriaali
  (hieno paperi, kiiltävä paperi, kiiltävä kalvo jne.)
- Hiilipaperi tai lämpöpaperi
- Liimattu paperi
- Paperi, jossa on paperiliittimiä
- Paperi, jossa on taitteita
- Repeytynyt paperi
- Öljysyöttöinen piirtoheitinkalvo

- Ohut paperi, joka painaa alle 55 g/m2 (15 lbs.)
- Paksu paperi, joka painaa vähintään 300 g/m2 (110 lbs. kansi)
- Epäsäännöllisen muotoinen paperi
- Niitattu paperi
- Kostea paperi
- Rypistynyt paperi
- Paperi, jonka tulostuspuolelle tai vastakkaiselle puolelle on tulostettu toisella tulostimella tai monitoimilaitteella
- Paperi, jossa on kosteuden imeytymisestä johtuvia aaltomaista kuviota.

Suositusten vastainen paperi

- Siirtokuvapaperi
- Japanilainen paperi
- Rei'itetty paperi

Takaisin ylös