# VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Tässä osassa kerrotaan, miten laitteen virta kytketään päälle ja pois päältä ja miten laite käynnistetään uudelleen.
Kahden virtakytkimen käyttö: vasemmassa alakulmassa etukannen sisäpuolella on päävirtakatkaisija ja käyttöpaneelissa [Virta]-painike.
Virran kytkeminen

- Kytke päävirtakatkaisin ""-asentoon.
- Kun päävirtakatkaisimen vihreä merkkivalo palaa, paina [Virta]-painiketta.

Virran katkaiseminen
Katkaise virta painamalla [Virta]-painiketta ja kytke virta takaisin painamalla se ""-asentoon.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen.
Katkaise virta painamalla [Virta]-painiketta ja kytke virta takaisin painamalla sitä uudelleen.

- Kun katkaiset virran päävirtakatkaisijasta, paina käyttöpaneelin [Virta]-painiketta ja käännä päävirtakatkaisija sitten ""-asentoon.
  Sähkökatkon sattuessa kytke laitteeseen virta uudelleen ja katkaise se sitten oikeassa järjestyksessä.
  Jos laitteen päävirta katkaistaan ennen virran katkaisemista [Virta]-painikkeella ja laite jätetään tähän tilaan pitkäksi ajaksi, seurauksena voi olla epätavallisia ääniä, kuvalaadun heikkenemistä ja muita ongelmia.
- Katkaise virta [Virta]-painikkeella ja päävirtakytkimellä sekä irrota sähköjohto pistorasiasta, jos laitteessa saattaa olla jokin vika, ulkona on voimakas ukkosmyrsky tai siirrät laitetta.

- Kun käytät faksi- tai Internet-faksi-toimintoa, pidä päävirtakytkin aina ""-asennossa.
- Jotta eräät asetukset tulisivat voimaan, laite on käynnistettävä uudelleen. Eräissä laitteen tiloissa uudelleenkäynnistäminen [Virta]-painikkeella ei ehkä tuo asetuksia voimaan. Katkaise virta tällöin päävirtakytkimestä ja kytke se sitten uudelleen.

Takaisin ylös