# ENNEN LÄHETTÄMISTÄ SUORAAN SMTP-OSOITTEESEEN

Laite tukee Suora SMTP:tä, mikä tarjoaa mahdollisuuden lähettää yrityksen sisällä internet-fakseja suoraan ilman postipalvelinta.
Lisätietoja Suora SMTP -osoitteiden tallennuksesta osoitekirjaan on kohdissa "OSOITTEIDEN TALLENNUS SYÖTTÄMÄLLÄ SUORAAN" ja " OSOITTEIDEN TALLENNUS YLEISELLÄ OSOITEHAULLA" tai "RYHMIEN TALLENNUS". Tallennetut Suora SMTP -osoitteet ovat mukana osoitekirjassa Internet-faksitilaa varten.
Jos kohde on varattu:
Jos kohde on varattu, laite odottaa hetken ja suorittaa sitten automaattisesti uudelleenlähetyksen.
Lähetyksen peruuttaminen:
Työn tila -näytöstä.

- KÄYNNISSÄ OLEVAN TAI VARATUN TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN

Uudelleensoittoyritysten lukumäärän ja yritysten välin asetus, kun yhteyttä ei voi muodostaa linjan ollessa varattu tai muista syistä:
Valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvaläh. Asetukset] → [Internet-faksiasetukset] → [Lähetysasetukset] → [Soita uudelleen, jos linja on varattu].
Tehtaan oletusasetus on kaksi yritystä 3 minuutin välein.
Kun ilmenee tiedonsiirtovirhe:
Jos ilmenee tiedonsiirtovirhe tai toinen faksilaite ei vastaa puheluun esiasetetun ajan sisällä, laite yrittää lähetystä automaattisesti uudelleen esiasetetun aikavälin kuluttua.
Lähetyksen peruuttaminen:
Työn tila -näytöstä.

- KÄYNNISSÄ OLEVAN TAI VARATUN TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN

Uudelleensoittoyritysten lukumäärän ja yritysten välisen ajan asettaminen, kun lähetys epäonnistuu virheen vuoksi:
Valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvaläh. Asetukset] → [Internet-faksiasetukset] → [Lähetysasetukset] → [Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe].
Tehtaan oletusasetus on kaksi yritystä 3 minuutin välein.
Takaisin ylös