# PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE

## Yleiskatsaus

Voit käyttää ohisyöttötasoa tavalliselle paperille, kirjekuoriin, tarra-arkeille, välilehtipaperille ja muille erikoismateriaaleille tulostamiseen.
Ohisyöttötasolle voidaan asettaa enintään 100 paperiarkkia (Paksu paperi, paino 106 g/m2 – 256 g/m2: 40 arkkia, paksu paperi, paino 257 g/m2 – 300 g/m2: 20 arkkia) jatkuvaa tulostusta varten, joka tapahtuu samoin kuin muiltakin tasoilta.

- Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen
- Välilehtipaperin lisääminen
- Piirtoheitinkalvon lisääminen
- Kirjekuorien lisääminen

- Jos käytät muuta tavallista paperia kuin Sharpin vakiopaperia tai muuta erikoismateriaalia kuin SHARPIN suosittelemaa piirtoheitinkalvoa tai jos tulostat paperille, jonka kääntöpuolelle on jo tulostettu, paperi on syötettävä arkki kerrallaan. Useamman kuin yhden arkin syöttäminen kerrallaan aiheuttaa paperitukoksia.
- Suorista paperista kaikki rypyt, ennen kuin lisäät sen tasolle.
- Kun lisäät paperia tasolle, poista ohisyöttötasolta kaikki siellä vielä olevat paperit, yhdistä ne lisättävään paperiin ja lisää paperit yhtenä pinona. Jos paperia lisätään poistamatta tasolla ollutta paperia, seurauksena voi olla paperitukos.

Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen
Lisää paperi kokoon A5 (7-1/4" x 10-1/2") saakka vaakasuuntaisena.
Välilehtipaperin lisääminen
Kun haluat tulostaa välilehtipaperille, aseta paperi ohisyöttötasolle tulostuspuoli alaspäin.

- Käytä vain paperista valmistettua välilehtipaperia. Muusta kuin paperista (esimerkiksi kalvosta) tehtyä välilehtipaperia ei voi käyttää.
- Tulostus välilehtipaperin välilehdille:
  Valitse kopiointitilassa kohdan "Muut" valinta [Välilehtikopiointi]. Käytä tulostustilassa välilehtitulostustoimintoa.

Piirtoheitinkalvon lisääminen

- Käytä SHARPIN suosittelemia piirtoheitinkalvoja.
  Kun piirtoheitinkalvoja asetetaan ohisyöttötasolle, pyöristetyn kulman tulee olla edessä vasemmalla kalvon ollessa vaakasuunnassa ja etäällä vasemmalla kalvon ollessa pystysuunnassa.
- Kun asetat ohisyöttötasolle useita piirtoheitinkalvoarkkeja, tuuleta arkkeja useita kertoja.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvolle, poista arkit tasolta heti tulostamisen jälkeen. Jos annat niiden muodostua pinoksi ulostulotasolle, arkit voivat rypistyä.

Kirjekuorien lisääminen
Kun asetat ohisyöttötasolle kirjekuoria, kohdista ne alla osoitetulla tavalla.

Kirjekuorten lisääminen Vain kirjekuorten etupuolelle voidaan tulostaa tai kopioida. Aseta kirjekuori laitteeseen etupuoli alaspäin.

Tärkeää kirjekuorien käytössä

- Älä tulosta kirjekuoren kummallekin puolelle. Tämä voi johtaa paperitukokseen tai huonoon tulostuslaatuun.
- Joillekin kirjekuorityypeille on olemassa rajoituksia. Lisätietoja saat pätevältä huoltoteknikolta.
- Tietyt käyttöympäristöt voivat aiheuttaa rypistymistä, tahrautumista, tukoksia, huonoa tulostuslaatua tai laitevian.
- Älä käytä seuraavanlaisia kirjekuoria:
  - Metalliosalliset, muovihakaselliset tai kumihakaselliset kirjekuoret
  - Nyörillä suljetut kirjekuoret
  - Ikkunalliset kirjekuoret
  - Vuorilliset kirjekuoret
  - Pinnaltaan epätasaiset kirjekuoret, joissa on kohotekstiä tai -leima
  - Kaksinkertaiset tai liimatulla tai muulla synteettisellä materiaalilla varustetut kirjekuoret
  - Käsintehdyt kirjekuoret
  - Ilmaa sisältävät kirjekuoret
  - Ryppyjä, taitteita tai repeämiä sisältävät kirjekuoret.
- Kirjekuoria, joiden selkäpuolen nurkan liimaus on asemoitu huonosti, ei voi käyttää, koska ne voivat rypistyä.
- Tulostuslaatua ei voida taata 10 mm:n tai 13/32":n säteellä kirjekuorien kulmista.
- Tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorien osissa, joissa kirjekuorien paksuus muuttuu, esim. nelikerroksiset osat tai osat, joissa on alle kolme kerrosta.
- Hyvää tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorille, joissa on tarrasulkija.

### Tärkeää kohokuvioisen paperin käytössä

- Kohokuvioisen paperin karheat pinnat voivat vaikuttaa tulostuslaatuun riippuen kohokuvioisen paperin tyypistä.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja.
- Jotkin tarrat on lisättävä ohisyöttötasoon määritetyssä suunnassa. Noudata ohjeita. Jos lomake on jo tulostettu tarroille ja tulosteet ja esipainetut lomakkeet eivät osu kohdilleen, säätä sovelluksen tai tulostinajurin asetuksia ja pyöritä tulostuskuvaa.

## Toiminta

Avaa ohisyöttötaso.
Älä aseta ohisyöttötasolle painavia esineitä äläkä paina sitä alaspäin.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
Vedä jatkotaso kokonaan ulos.
Säädä ohisyöttötason ohjaimet paperin leveyden mukaan.
Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin.
Lisää paperia ohisyöttötason ohjaimia pitkin ohisyöttötason sisälle, kunnes paperi pysähtyy.
Kun käytät kirjelomaketta tai esitulostettua paperia, aseta paperi tulostettu puoli ylöspäin. Jos [2-puol. pois käytöstä] on kuitenkin otettu käyttöön, aseta tulostuspuoli samoin kuin tavallisessa tilassa (kuvapuoli alaspäin).

- Älä pakota paperia tason sisälle.
- Jos ohisyöttötason ohjaimet ovat paperia leveämmät, siirrä ohjaimia, kunnes ne sopivat kunnolla paperin leveyteen. Jos ohisyöttötason ohjaimet on säädetty liian leveiksi, paperi voi kulkea vinossa tai rypistyä.

Takaisin ylös