# KAIKILLE TILOILLE YHTEISET TOIMINNOT

## VIIMEISTELIJÄ (SUURI PINOAJA)

Laite lajittelee tulostetut paperierät sekä niputtaa jokaisen paperierän. Se nitoo tarvittaessa jokaisen erän.
Jos tulostetut asiakirjat halutaan rei'ittää, valinnainen rei'itysyksikkö on asennettava.

- Toimintojen nimet
- Tarvikkeet
- Viimeistelijän (suuri pinoaja) huolto

Toimintojen nimet
×
Viimeistelijän pinoaja
Laite pinoaa nidottavat paperit väliaikaisesti.
×
Ulostulotaso (ylätaso, alataso)
Nidotut ja ladotut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esille, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" ja 8-1/2" x 13").
×
Yläkansi
Paperitukokset voidaan poistaa avaamalla tämä kansi.
×
Etukansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

- Viimeistelijän (suuri pinoaja) asennukseen tarvitaan paperin siirtoyksikkö sekä vakio/1x500/2x500/2000 arkin paperilaatikko.
- Älä aseta viimeistelijän (suuri pinoaja) päälle painavia esineitä tai paina viimeistelijää (suuri pinoaja) alaspäin.
- Viimeistelijää (suuri pinoaja) ei voi asentaa samanaikaisesti viimeistelijän, satulaviimeistelijän tai satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) kanssa.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä ulostulotaso voi liikkua ylös ja alas.

Tarvikkeet
Viimeistelijässä (suuri pinoaja) tarvitaan seuraava niittikasetti:
Niittikasetti (kolmessa säiliössä on kussakin noin 5000 niittiä)
AR-SC2
Viimeistelijän (suuri pinoaja) huolto
Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## VIIMEISTELIJÄ (SUURI PINOAJA)

< 7 vaihetta yhteensä >
Kasetin vaihto
Avaa etukansi
Purista niittikotelon vihreitä osia ja vedä koteloa ylöspäin ja sitten ulospäin.
Poista tyhjä niittikasetti.
Vapauta niittikotelon kansi painamalla lukituspainiketta, ja irrota sitten niittikasetti.

Jos kasetissa on edelleen niittejä, niittikasettia ei voi irrottaa.

Aseta uusi niittikasetti niittikoteloon.
Työnnä niittikasettia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä poista sinettiä kasetista, ennen kuin asetat kasetin koteloon.

Vedä niittejä pidättelevä sinetti suoraan ulos.
Paina niittikotelo lujasti takaisin sisään.
Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Varmista, että nidonta tapahtuu oikein tekemällä testitulostus tai kopiointi nitova lajittelu -tilassa.
Takaisin ylö