# TYÖLUETTELON LUKEMINEN

Työkuvakkeen ja "Tila"-viestin merkitykset:

- Työtyypin osoittava kuvake
- "Tila"-viesti

Työtyypin osoittava kuvake

| Tulostustyö (RGB/CMYK) |  | Kopiotyö
| Skannaus sähköpostiin -työ |  | Skannaus FTP:lle -työ
| Skannaus verkkokansioon -työ |  | Skannaus työpöydälle -työ
| Internet-faksilähetystyö (myös Suora SMTP) |  | PC-I-faksi-lähetystyö
| Skannaus kiintolevylle -tiedoston tulostustyö |  | Internet-faksin vastaanottotyö (myös suora SMTP)
| Sarjalähetystyö* Saapuvien reititystyö |  | Tandemkopiointi- tai -tulostustyö
| Useiden (yhdeksi tiedostoksi ryhmiteltyjen) tiedostojen uudelleentulostus |  | OSA-skannaustyö

* Tämä näkyy monitila-sarjalähetyksessä.

"Tila"-viesti
Työ käynnissä

Näyttö | Tila
--- | ---
"Tulostaa" | Tulostyö käynnissä
"Kopioi" | Kopiointityö käynnissä
"Kytkee" | Kytkee
"Lähettää" | Lähettää
"Vastaanottaa" | Vastaanottaa
"Puh" | Puhuminen ulkoisella puhelimella
"Pysäytetty" | Työ on pysäytetty.
"FAST-tiedonsiirto käynnissä" | FAST-tiedonsiirto meneillään
"Väri loppu" | Väriaine loppunut
"Ei Paperia" | Ei paperia
"Paperitukos" | Paperitukos
"Odottaa" | Odottaa
"Lämpenee" | Lämpenee
"Raja" | Tiliraja on saavutettu
"Virhe" | Työn suorituksen aikana tapahtui virhe.

Varattu työ

Näyttö | Tila
--- | ---
"Odottaa" | Työ odottaa suorittamista.
"Yrittää uud." | Työtä yritetään suorittaa uudelleen tiedonsiirtovirheen tai muun ongelman vuoksi.
"Odotetaan lähetyksen vahvistusta" | Odotetaan Internet-faksilähetyksen vahvistamista
Näytetään päivämäärä ja aika | Ajastettu työn lähetys (määritetty aika näytetään)

Valmis työ

Näyttö | Tila
--- | ---
"OK" | Normaali päätös
"Lähetys OK" | Lähetys onnistui.
[Muistissa] | Faksi on vastaanotettu mutta sitä ei ole tulostettu. Vastaanotettuja tietoja (kaikki sivut) ei ole tulostettu eikä lähetetty edelleen. (Vastaanotettuja tietoja ei ole poistettu.)
"Vast.otettu" | Vastaanotetun faksin tiedot tulostettu. Faksi on vastaanotettu. Vastaanotetut tiedot (jokainen tiedosto) tallennettiin.
"Eteenpäin OK" | Vastaanotetut tiedot (kaikki tiedostot) on lähetetty edelleen.
"FAST-tiedonsiirto käynnissä" | FAST-tiedonsiirto meneillään
"Pysäytetty" | Työ pysäytettiin.
"Poista" | Vastaanotetut tiedot poistettiin kuvan tarkistusnäytössä.
"Onnistuneiden lähetysten osoitteiden lukumäärä / Kaikki osoitteet OK" | Sarjalähetyksen, sarjapollauksen tai saapuvien töiden reitityksen päättäminen. Jos työ lähetettiin viiteen osoitteeseen ja se onnistui niistä kolmeen, näkyviin tulee "003/005 OK".
"Ei vastaa" | Virhe tapahtui, koska osoite ei vastannut.
"Varattu" | Virhe tapahtui, koska vastaanottaja oli varattu.
"OK raportti" | Saatiin ilmoitus onnistuneesta vastaanottamisesta
"VIRHERAP." | Saatiin ilmoitus toimitusvirheestä
"EI RAPORTTIA" | Toimitusvahvistuksen aikakatkaisu
"Sähköposti vastaanotettu" | Jokin muu sähköposti kuin Internet-faksi vastaanotettu
"Hylätty" | Faksin lähettäjän faksit on estetty faksien estotoiminnolla.
"NGxxxxxx" | Lähetys tai vastaanotto ei onnistunut tiedonsiirtovirheen vuoksi (xxxxxx vastaa 6-numeroista virhekoodia).
"Virhe" | Työn suorituksen aikana tapahtui virhe.

Takaisin ylös