# TULOSSARAKKEESSA NÄKYVÄT TIEDOT

Virhetyypit ja muut tiedot tulostuvat tapahtuma- ja toimintoraporttien tulossarakkeeseen. Kun tulostat tapahtuma- tai toimintaraportin, tarkista tapahtuman tulos tulossarakkeesta ja toimi tarvittaessa.
Esimerkkejä tulossarakkeeseen tulostuvista viesteistä

Viesti | Kuvaus
--- | ---
OK | Lähetys päättyi normaalisti.
OK-RAPORTTI | Lähetyksestä pyydettiin vastaanottoraportti, lähetys päättyi normaalisti ja vastaanottajalta saatiin vastaanottoraportti.
PERUUTA | Lähetys keskeytyi käynnissä ollessa tai lähetysvaraustyö peruutettiin.
MUISTI TÄYNNÄ | Muisti täyttyi vastaanoton aikana.
Hylkää vastaanotto | Internet-faksi lähetettiin estetystä osoitteesta.
VIRHERAP. | Lähetyksestä pyydettiin vastaanottoraportti, mutta lähetys ei tapahtunut normaalisti ja vastaanoton epäonnistumisraportti vastaanotettiin.
EI RAPORTTIA | Lähetyksestä pyydettiin vastaanottoraportti, mutta raporttia ei vastaanotettu aikarajan kuluessa.
VIRH. RAJA | Lähetystä ei voitu suorittaa, koska tiedoston koko ylitti laitteen tiedostokoon rajoitusasetukset.
Sähköposti | Sähköposti vastaanotettiin, mutta liitetiedosto ei ollut TIFF-F-tiedosto tai liitetiedostoa ei ollut, joten tulostaminen ei ollut mahdollista.
VIKA xx (xxxx) | Lähetys epäonnistui tiedonsiirtovirheen vuoksi. Kommunikaatiovirheen kaksi ensimmäistä numeroa: virhekoodit 00-99. Kommunikaatiovirheen neljä viimeistä numeroa: Huoltoteknikkojen käyttämä koodi.

Takaisin ylös