# YLEISEN KANSION ASETUKSET / NAS-ASETUKSET

Monitoimilaitteen ”yleinen”-, ”jaettu”- ja "faksinvastaanotto"-kansiot voivat olla verkkokansioita, joihin pääsee verkkoon liitetyltä tietokoneelta.
Asetukset

Kohta | Kuvaus
--- | ---
yleinen | Jos [Muistin käyttö] -asetukseksi on valittu [Salli], ”yleinen”-kansion tietokoneella katseltavia PDF-tiedostoja voidaan käyttää.
jaettu | Jos [Muistin käyttö] -asetukseksi on valittu [Salli], ”jaettu”-kansiota voidaan käyttää verkkokansiona.
faksinvastaanotto | Jos [Muistin käyttö] -asetukseksi on valittu [Salli], ”faksinvastaanotto”-kansiota voidaan käyttää faksin/Internet-faksin vastaanotettujen tietojen kansiona. "Faksinvastaanotto"-kansio sisältää "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset".

Takaisin ylös