# ALKUPERÄISEN KOON TARKISTAMINEN

Tarkista asetetun alkuperäisen koko [Alkuperäinen]-näppäimen näytöstä.
Jos alkuperäisen kokoasetus on [Autom.], automaattisesti tunnistettu koko (vakiokoko*) näytetään [Alkuperäinen]-näppäimessä. Jos alkuperäisen koko määritetään manuaalisesti, se näytetään [Alkuperäinen]-näppäimessä.
Standardikoot
Vakiokoot ovat kokoja, jotka laite tunnistaa automaattisesti.
Määritä vakiokoko valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen koon tunnistuksen asetus].
Luettelo alkuperäisen koon tunnistuksen asetuksista

Valinnat | Vakiokoot (tunnistettavat alkuperäisen koot)
--- | ---
Valotuslasi | Asiakirjan syöttötaso (automaattinen syöttölaite)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1 | 11” x 17”, 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-3 | 11” x 17”, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"

*
  Edellisissä kokomerkinnöissä "R"-päätteellinen koko (esim. A4R) merkitsee sitä, että sekä vaaka- että pystysuunnassa käytettävissä oleva arkki asetetaan vaakasuunnassa.

- Vaikka [Alkuperäinen]-asetuksena olisi [Autom.], joidenkin alkuperäisten koot saatetaan tunnistaa joksikin muuksi kooksi, joka on lähellä vakiokokoa.
  Aseta siinä tapauksessa alkuperäisasiakirjan koko manuaalisesti.
  - ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN

- Kun valotuslasille asetetaan muita kuin vakiokokoisia alkuperäisiä asiakirjoja, voit helpottaa koon tunnistamista asettamalla alkuperäisen päälle vakiokokoisen tyhjän arkin, jonka koko voi olla esimerkiksi A4 (8-1/2" x 11") tai B5 (5-1/2" x 8-1/2").

Asetetun alkuperäisasiakirjan suunta
Aseta alkuperäinen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.
Jos asetat alkuperäisen väärän suuntaisesti, laite saattaa rei'ittää tai nitoa paperin väärin. Tarkasta alkuperäisen suunta tai esikatselukuva esikatselunäytöstä.

- KOPIOINNIN ESIKATSELU

Valotuslasi
Asiakirjan syöttötaso

Kopiointikuvan automaattinen kierto (Kääntökopiointi)
Kun alkuperäisen ja paperin suunta eroavat toisistaan, alkuperäistä kuvaa kierretään automaattisesti 90 astetta, jotta se vastaa paperin suuntaa.
Kääntökopioinnin asettaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioasetuks.] → [Kääntökopioinnin asetus].
Kääntökopiotoiminto on käytettävissä automaattisessa paperinvalinnan ja kopiointisuhteen tiloissa ja kun alkuperäisasiakirjan ja paperin koko vastaavat toisiaan suunnan ollessa erilainen.
Takaisin ylös