# KOPION VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN(VOIMAKKUUS)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää värikopiokuvan voimakkuutta (värikylläisyyttä).
Voimakkuus on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
Tätä toimintoa ei voi yhdistää Valotus-asetuksen [Kopion kopio]- tai [Värisävyn parannus] -toimintoon.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Voimakkuus]-näppäintä.
Säädä voimakkuutta -näppäimellä tai liukusäätimellä.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Voimakkuusasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös