# LANGATTOMAT ASETUKSET

Se antaa käyttöoikeudet verkkoon langattoman lähiverkon kautta.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
Langattomat asetukset
Otetaan langaton LAN-verkko käyttöön tai poistetaan se käytöstä ja näytetään langattoman LAN-verkon tila.
Yhdistämistavan vaihto
Vaihtaa infrastruktuuritilan ja tukiasematilan välillä vastatakseen käytettyä langattoman lähiverkon ympäristöä.
Nyk. Asetus
Näyttää asetukset, kuten langattoman LAN-verkon SSID ja suojaustapa. Jos langaton LAN-verkko on käytössä, esiin tulee "--".
Nykyinen langaton tila
Tämä näyttää langattoman LAN-verkon vastaanottotason (maks. 100) ja IP-osoitteet.
Näytä langattomien asetusten näyttö
Napsauta [Asetus]-painiketta.
Langattomien asetusten näytössä voit määrittää langattoman LAN-verkon SSID:n, suojaustavan, salauksen ja suojausavaimen.
Langattomien asetusten alustus
Napsauta [Alusta]-painiketta.
SSID-, suojaustapa-, salaus- ja suojausavainasetukset alustetaan.
Langattomien asetusten näyttö (tukiasematila)
Jos [Settings] -napsautetaan, kun [Connection Type Switching] asetus on [Wired+Wireless (Access Point Mode)] tai [Wired Only], langattomien asetusten (tukiasematila) näyttö näytetään.
Määritä langattoman LAN-verkon SSID, suojaustapa, salaus ja suojausavain.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
SSID
Anna SSID käyttämällä korkeintaan 32 merkkiä.
Suojaustapa
Valitse suojaustapa.
Salaus
Valitse salaustyyppi.
Suojausavain
Syötä suojausavain.

Suojaustapa | Suojausavain
--- | ---
WEP 64-bittinen | 5 merkkiä tai 10-merkkinen heksadesimaalinumero
WEP 128-bittinen | 13 merkkiä tai 26-merkkinen heksadesimaalinumero
WAP/WAP2 | 8 - 63 merkkiä tai 64-bittinen heksadesimaalinumero

Näytä suojausavain
Jos asetuksena on PÄÄLLÄ, suojausavain näkyy.
Laitteen IP-osoite
Syötä IP-osoite.
Käytettävä kanava
Valitse langattomassa lähiverkossa käytettävä kanava.
Tulostuksen lähetys
Määritä tulostuksen lähetys.
Kaistanleveys
Käytä tätä asetusta, kun yhteystila on "11n". Valitse käytettävä kaistanleveys.
IP-osoitteen jakelualueen asetus
Määritä IP-osoitteelle käytettävä alue.
Langattomien asetusten näyttö (infrastruktuuritila)
Jos [Settings] -napsautetaan, kun [Connection Type Switching] asetus on [Wireless (infrastructure mode)], infrastruktuuritilan langattomien asetusten (tukiasematila) näyttö näytetään.
Määritä langattoman LAN-verkon SSID, suojaustapa, salaus ja suojausavain.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
Tukiasemahaku
Avaa tukiasemat napsauttamalla tätä.
Kun hakutulokset näytetään, valitse käytettävä tukiasema ja napsauta [OK]. [SSID], [Suojaustapa] ja [Salaus] otetaan automaattisesti käyttöön.
SSID
Anna SSID käyttämällä korkeintaan 32 merkkiä.
Suojaustapa
Valitse suojaustapa.
Salaus
Valitse salaustapa.
Suojausavain
Syötä suojausavain.

Suojaustapa | Suojausavain
--- | ---
WEP 64-bittinen | 5 merkkiä tai 10-merkkinen heksadesimaalinumero
WEP 128-bittinen | 13 merkkiä tai 26-merkkinen heksadesimaalinumero
WAP/WAP2 | 8 - 63 merkkiä tai 64-bittinen heksadesimaalinumero

Näytä suojausavain
Jos asetuksena on PÄÄLLÄ, suojausavain näkyy.
Takaisin ylös