# AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, kuinka alkuperäiset asiakirjat asetetaan automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen.

- Aseta tarvittaessa erikokoiset alkuperäiset asiakirjat yhdessä automaattiseen syöttölaitteeseen. Aseta sekakokoiset alkuperäiset tässä tapauksessa kunkin tilan "Muut"-toiminnolla.
- Poista kaikki niitit ja paperiliittimet, ennen kuin asetat alkuperäiset asiakirjat asiakirjan syöttötasolle.
- Jos alkuperäisissä asiakirjoissa on korjausnesteen, musteen tai liiman aiheuttamia kosteita kohtia, anna niiden kuivua ennen kopiointia. Muutoin laitteen sisäosa tai valotuslasi voi likaantua.
- Älä käytä seuraavia alkuperäisiä asiakirjoja. Seurauksena saattaa olla alkuperäisen asiakirjan koon viallinen käsittely, alkuperäisen asiakirjan aiheuttamat tukokset ja tahroja.
  Piirtoheitinkalvoja tai muita kalvomateriaaleja varmuuskopioita varten, jäljennyspaperia, hiilipaperia, lämpöpaperia tai lämmönsiirtomusteella tulostettuja alkuperäisiä asiakirjoja ei saa syöttää asiakirjan syöttölaitteeseen. Asiakirjan syöttölaitteeseen syötettävät alkuperäiset asiakirjat eivät saa olla vaurioituneita, rypistyneitä, taittuneita tai löysästi toisiinsa kiinnittyneitä eikä niissä saa olla leikattuja reikiä. Alkuperäiset asiakirjat, joissa on enemmän kuin kaksi tai kolme rei'itettyä reikää, eivät ehkä syöty oikein.
- Kun käytät alkuperäisiä asiakirjoja, joissa on kaksi tai kolme reikää, aseta ne niin, että rei'itetty reuna sijaitsee kauimpana asiakirjan syöttötason aukosta.

Alkuperäisasiakirjojen sallitut koot

Pienin alkuperäiskoko | Suurin alkuperäiskoko
--- | ---
Vakiokoko (Pienin automaattisesti tunnistettava koko) 148 mm (pitkittäissuunta) x 210 mm tai A5 5-1/2" (pitkittäissuunta) x 8-1/2" (poikittaissuunta) Muu kuin vakiokoko (Pienin manuaalisesti määritettävä koko) 131 mm (pitkittäissuunta) x 140 mm (poikittaissuunta) 5-1/8" (pitkittäissuunta) x 5-1/2" (poikittaissuunta) | Vakiokoko (Suurin automaattisesti tunnistettava koko) 297 mm (pitkittäissuunta) x 420 mm (poikittaissuunta) tai A3 11" (pitkittäissuunta) x 17" (poikittaissuunta) Kokoa A3W (12" x 18") ei voi käyttää. Muu kuin vakiokoko (Suurin manuaalisesti määritettävä koko) Kopiointitila: 297 mm (pitkittäissuunta) x 432 mm (poikittaissuunta) 11-5/8" (pitkittäissuunta) x 17" (poikittaissuunta) kuvan lähetystila: 297 mm (pitkittäissuunta) x 1000 mm (poikittaissuunta) 11" (pitkittäissuunta) x 39-3/8" (poikittaissuunta)

Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoa, katso jäljempänä olevat lisätiedot asiakirjalle sopivasta asetuksesta.

- KOPIOKONE "ALKUPERÄISASIAKIRJAN KOON MÄÄRITTELEMINEN"
- KUVAN LÄHETYS "ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA"

Sallitut alkuperäisten asiakirjojen painot

MX-4141N/MX-5141N | 1-puolinen skannaus:35 g/m2-128 g/m2 (9-34 lbs) 2-puolinen skannaus: 50 g/m2-128 g/m2 (15-34 lbs)
MX-4140N/MX-5140N | 1-puolinen skannaus: 35 g/m2-128 g/m2 (9-34 lbs) 2-puolinen skannaus: 50 g/m2-105 g/m2 (15-28 lbs)

Kun alkuperäisten paino on 35 g/m2 - 49 g/m2 (9 lbs - 14 lbs), käytä "Muut"-toiminnon hidasta skannaustilaa. Jos skannaat käyttämättä "Hidas skannaustila" -toimintoa, alkuperäinen asiakirja voi aiheuttaa paperitukoksen.
Kun "Hidas skannaustila" on valittu, automaattinen kaksipuolinen skannaus ei ole mahdollista.

## Toiminta

Varmista, että valotuslevyllä ei ole alkuperäisiä asiakirjoja.
Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
MX-4140N/MX-5140N: Enintään 100 arkkia voidaan lisätä.
MX-4141N/MX-5141N: Enintään 150 arkkia voidaan lisätä.
Kun automaattisen syöttölaitteen skannaus on valmis, poista alkuperäiset alkuperäisasiakirjan ulostulotasolta.
Takaisin ylös