# SUUREN ALKUPERÄISMÄÄRÄN SKANNAAMINEN YHDESSÄ(TYÖN KOKOAMINEN)

## Yleiskatsaus

Kun kopioidaan hyvin suuria alkuperäisasiakirjamääriä, tällä toiminnolla voidaan jakaa alkuperäisasiakirjat sarjoihin, jotka syötetään sarja kerrallaan automaattiseen syöttölaitteeseen.
Käytä tätä toimintoa, kun haluat kopioida kaikki alkuperäiset asiakirjat yhtenä työnä, mutta alkuperäisten asiakirjojen lukumäärä ylittää kopioitavien asiakirjojen enimmäismäärän.
Toiminto on hyödyllinen, kun haluat lajitella suuren kopiomäärän useisiin sarjoihin. Koska kaikki alkuperäiset kopioidaan yhtenä työnä, sinun ei tarvitse lajitella kopioita, mikä olisi tarpeen, jos alkuperäiset olisi jaettu useiksi eri kopiotöiksi.
Kun skannaat alkuperäisiä asiakirjoja sarjoissa, jaa arkit siten, että yhdessä sarjassa ei ole enemmän arkkeja kuin tasolle voidaan ladata, ja skannaa sitten aloittaen siitä sarjasta, joka sisältää ensimmäisen sivun.
Erilliset kopiointiasetukset voidaan määrittää jokaiselle erikseen skannattavalle alkuperäisasiakirjasarjalle.

- Työn kokoamistila on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
- Jos asiakirjan arkistointitoiminnon pikatiedostokansio on täynnä, se hankaloittaa kopiointia työn kokoamistilassa. Poista tarpeettomat tiedostot pikatiedostokansiosta.

Työn kokoamistilaa ei voi yhdistää muihin toimintoihin.

- 2 sivun kopiointi
- Kirjakopiointi
- Korttitoiminto
- Monisivusuurennos
- A3 (11" x 17") Full Bleed -kopiointi
- Toista asettelu

## Toiminta

- Kopiointi työn kokoamistilassa
- Kunkin alkuperäiserän kopiointiasetusten muuttaminen

Kopiointi työn kokoamistilassa
Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Työn kokoaminen] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Työn kokoamistilan peruuttaminen
Poista valintamerkki koskettamalla [Työn Kokoaminen.]-näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle ja skannaa ensimmäinen alkuperäinen koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäisasiakirjat kokonaan asiakirjan syöttötasolle. Alkuperäisiä voidaan pinota merkkiviivaan asti.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.
Muuta kopiointiasetuksia (Kopioinnin valotus, paperin koko/tyyppi jne.) koskettamalla [Muuta seuraavaksi skannattavan alkuperäisen asetuksia] -näppäintä. Lisätietoja on kohdassa "Kunkin alkuperäiserän kopiointiasetusten muuttaminen".
Kun skannaat seuraavaa alkuperäisasiakirjaa muuttamatta asetuksia, siirry vaiheeseen 5.
Aseta seuraava alkuperäissarja ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.
Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Tulostuksen käynnistys] -näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

- Sarjoille ei voi määrittää erillistä kopiomäärää.

Kunkin alkuperäiserän kopiointiasetusten muuttaminen
Muuta tarvittaessa kunkin alkuperäiserän kopiointiasetuksia.
Suorita alla olevat vaiheet ennen seuraavan alkuperäisen skannaamista (kuten yllä olevassa vaiheessa 4).
Kosketa toimintopaneelissa [Muuta seuraavaksi skannattavan alkuperäisen asetuksia] ja aseta valintaruudun tilaksi .
Muuta kopiointiasetuksia.
Aseta seuraava alkuperäissarja ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.
Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Takaisin ylös