# SATULAVIIMEISTELIJÄ (SUURI PINOAJA)

## Yleiskatsaus

Sisältää lajittelutoiminnon, joka tulostaa lajitellut paperit niputtaen jokaisen paperierän, nidontalajittelutoiminnon, joka nitoo tuloste-erät, satulanidontatoiminnon, joka automaattisesti nitoo arkit keskeltä ja taittaa ne kahtia, sekä paperin taittotoiminnon, joka taittaa paperit kahtia.
Jos tulostetut asiakirjat halutaan rei'ittää, valinnainen rei'itysyksikkö on asennettava.

- Toimintojen nimet
- Tarvikkeet
- Satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) huolto

Toimintojen nimet
×
Viimeistelijän pinoaja
Laite pinoaa nidottavat paperit väliaikaisesti.
×
Ulostulotaso (ylätaso, alataso)
Nidotut ja ladotut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esille, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" ja 8-1/2" x 13").
×
Satulanidontatason ohjain
Tämä ohjaa tulostetta, kun se toimitetaan tasolle. Kiinnitä satulanidontatason ohjain ennen tulostusta asianmukaiseen paikkaan käytettävän paperikoon alapuolelle
×
Satulanidontataso
Satulanidotut tulosteet tulevat tälle tasolle.
×
Yläkansi
Paperitukokset voidaan poistaa avaamalla tämä kansi.
×
Etukansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.
un kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

- Satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) asennukseen tarvitaan paperin siirtoyksikkö sekä vakio/500/2x500/3x500/500&2000 arkin paperilaatikko.
- Älä aseta satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) päälle painavia esineitä tai paina satulaviimeistelijää (suuri pinoaja) alaspäin.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä taso voi liikkua ylös ja alas.
- Satulaviimeistelijää (suuri pinoaja) ei voi asentaa samanaikaisesti viimeistelijän, viimeistelijän (suuri pinoaja) tai satulaviimeistelijän kanssa.

Tarvikkeet
Satulaviimeistelijään (suuri pinoaja) tarvitaan seuraava niittikasetti:
Viimeistely-yksikkö
Niittikasetti (noin 5000 niittiä kasettia kohden x 3 kasettia) AR-SC2
Satulanidontaviimeistely-yksikkö
Niittisäiliö (noin 2 000 niittiä säiliötä kohden x 3 säiliötä) AR-SC3
Satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) huolto
Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Toiminta

Niittikasetin vaihtaminen (viimeistely-yksikkö)
Niittikasetin vaihtaminen (satulanidontaviimeistely-yksikkö)
Niittikasetin vaihtaminen (viimeistely-yksikkö)
Avaa etukansi.
Purista niittikotelon vihreitä osia ja vedä koteloa ylöspäin ja sitten ulospäin.
Poista tyhjä niittikasetti.
Vapauta niittikotelon kansi painamalla lukituspainiketta, ja irrota sitten niittikasetti.

Jos kasetissa on edelleen niittejä, niittikasettia ei voi irrottaa.

Aseta uusi niittikasetti niittikoteloon.
Työnnä niittikasettia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä poista sinettiä kasetista, ennen kuin asetat kasetin koteloon.

Vedä niittejä pidättelevä sinetti suoraan ulos.
Paina niittikotelo lujasti takaisin sisään.
Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Suorittamalla testitulostus nidontalajittelutilassa voit varmistaa, että nidonta tapahtuu oikein.
Niittikasetin vaihtaminen (satulanidontaviimeistely-yksikkö)
Ennen tämän toimenpiteen aloittamista poista kaikki tulosteet satulaviimeistelijän (suuri pinoaja) ulostulotasolta. Älä aseta poistettuja tulosteita takaisin ulostulotasolle.
<Kaikkiaan 8 vaihetta>
Avaa etukansi.
Tartu satulanidontayksikön kahvaan ja vedä sitä ulos hitaasti, kunnes se pysähtyy.
Vedä satulanidontayksikön niittiyksikkö ulos ja kierrä sitä ylöspäin.
Ota kiinni kunkin tyhjän niittikasetin oikeasta ja vasemmasta reunasta ja poista kasetit.
Aseta uudet niittikasetit paikalleen.
Vaihda molemmat niittikasetit.
Poista niittikasettien kannet ennen asennusta.
Vedä satulaviimeistelijän niittiyksikköä eteenpäin ja käännä se sitten takaisin alkuperäiseen asentoon.
Työnnä satulaviimeistelijä sisään.
Sulje satulaviimeistelijän etukansi.
Varmista, että nidonta tapahtuu oikein tekemällä testitulostus tai kopiointi käyttämällä satulanidontatoimintoa.
Takaisin ylös