# USEIDEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI KULLEKIN VIHKOKOPIOINTISIVULLE (VIHKOKOPIOINTI 2->1/4->1)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla kopioidaan kaksi tai neljä alkuperästä sivua järjestyksessä yhdelle vihkokopiopaperille.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat luoda näyttäviä vihkoja mahdollisimman vähällä kopiomäärällä.

- Seuraavat paperikoot ja arkkimäärät ovat käytettävissä vihkokopioinnissa 2->1 tai 4->1.
  Paperikoko: A3W (kun satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja) on asennettu), A3, B4, A4R, 12"x 18" kun satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja) on asennettu), 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Nidottujen arkkien lukumäärä: enintään 15 arkkia
- Skannaa alkuperäiset järjestyksessä ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle. Laite säätää kopiointijärjestyksen automaattisesti.
  Kahdeksan tai 16 alkuperäissivua kopioidaan kullekin paperiarkille. Loppuun saattaa kopioitua automaattisesti tyhjiä sivuja, jos alkuperäiskappaleiden sivumäärä ei ole kerrannainen kahdeksalla.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Jos alkuperäiset ovat kaksipuolisia, aseta ne asiakirjan syöttötasolle.
Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Vihkokopiointi]-näppäintä.
Valitse sidontareuna.
Vihkonidonta-asetusten peruuttaminen
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Kosketa [1-puolinen]- tai [2-puolinen]-näppäintä alkuperäisen tyypin mukaan.
Jos kantta ei lisätä, siirry vaiheeseen 6.
Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Kansiasetukset]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.

- Kannen syöttötason muuttaminen:
Avaa tason valintanäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä.
Kosketa kannen syöttötasoa tason valintanäytössä.
Lisätietoja on kohdassa "PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA".
- Jos haluat kopioida kansilehden, valitse [Kopioi kansi (kaksipuolinen)] -valintaruudussa .

Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Kosketa toimintopaneelissa [Moniotos]-näppäintä.
Kosketa käytettävän moniotostyypin arkin näppäintä.
Kuvia käännetään tarvittaessa.
2->1- tai 4->1-asetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Valitse asettelu.
Valitse reunus.
Arkille järjestettyjen sivujen väliin voidaan lisätä viiva.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös