# MARGINAALIEN LISÄÄMINEN(MARGINAALIN SIIRTO)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää marginaalia siirtämällä kopiokuvan oikealle, vasemmalle, ylös tai alas.
Tämä on kätevää, jos haluat sitoa kopiot nyörillä tai asettaa ne kansioon.
Kuvan siirtäminen oikealle, jolloin kopiot voidaan sitoa vasemmasta reunasta

Marginaalin siirto ei ole käytössä | Marginaalin siirto käytössä
--- | ---

Niittien sijainti
Kiertokopiointia ei voi käyttää yhdessä marginaalin siirtotoiminnon kanssa.
Marginaalin siirron oletusasetuksen muuttaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Kopioasetus] → [Marginaalinsiirron perusasetus].

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Marginaalin siirto] -näppäintä.
Kosketa suuntaa, johon marginaalia siirretään.
Asettaa marginaalin siirron leveyden.

- Kosketa numeroarvonäyttöä, jossa näkyy marginaalin siirron alue etupuolella tai taustapuolella, ja syötä alue numeronäppäimillä.
- Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.
- Jos valitset [Säädä 2. sivun alue ensimmäiseen.] -valintaruudussa asetukseksi , ei ole enää näkyvissä ja voit määrittää puolet 1 ja 2 erikseen.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.

- Marginaalin siirtoasetuksen peruuttaminen:
  Kosketa [Pois]-näppäintä.
- Kaikkien asetusten peruuttaminen:
  Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös